#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Solución de problemas >
- Síntomas de imagen: 3D

# Síntomas de imagen: 3D

- Las imágenes en 3D no se ven./El efecto de 3D es débil.
- No es posible visualizar una foto en Barrido panorámico 3D.
- Cuando se visualizan imágenes en 3D, aparecen unas barras negras a ambos lados de la pantalla.
- La visualización en 3D se activa automáticamente cuando se detecta una señal en 3D.
- El mensaje [Se ha detectado una señal 3D.] aparece automáticamente cuando se detecta la señal en 3D.
- Las Gafas 3D no se adaptan correctamente.
- El indicador LED de las Gafas 3D parpadea.
- Las Gafas 3D no se pueden activar.
- Las Gafas 3D no se pueden cargar. (Se aplica únicamente al modelo TDG-BR250/BR200).

Las imágenes en 3D no se ven./El efecto de 3D es débil.
  - Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el Transmisor síncrono 3D y las Gafas 3D.
  - Sustituya la pila de las Gafas 3D o cargue la pila si las Gafas 3D disponen de una pila recargable.
  - Asegúrese de que las Gafas 3D están activadas.
  - Si dos imágenes se muestran una junto a la otra, pulse 3D para visualizar el Menú 3D y, a continuación, pulse 3D varias veces hasta que aparezca [lado a lado]. Si dos imágenes se muestran una sobre la otra, pulse 3D para visualizar el Menú 3D y, a continuación, pulse 3D varias veces hasta que aparezca [encima-debajo].
  - Si aparece la pantalla de configuración del [Menú 3D] y no se muestran imágenes en 3D, apague el dispositivo que reproduce contenido en 3D y vuelva a encenderlo.
  - El efecto de 3D perceptible puede variar de una persona a otra.
  - Si la temperatura ambiente es baja, es posible que el efecto de 3D sea menos pronunciado.
  - Es posible que el efecto de 3D sea menos pronunciado y que los colores de la pantalla se desplacen si inclina o ladea la cabeza.
No es posible visualizar una foto en Barrido panorámico 3D.
  - Visualizar una foto en Barrido panorámico 3D solamente está disponible si [Efecto pase diapositivas] está ajustado en [Simple]. Para confirmar el ajuste, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Opciones de reproducción] → [Efecto pase diapositivas] → [Simple].
  - No está disponible visualizar una foto en Barrido panorámico 3D mediante un servidor multimedia certificado por DLNA.
Cuando se visualizan imágenes en 3D, aparecen unas barras negras a ambos lados de la pantalla.
  - Las barras negras aparecen a ambos lados de la pantalla con el fin de procesar las señales 3D para el modo de visualización de 3D simulado o cuando se ajusta la profundidad de las imágenes de 3D en [Profundidad 3D].
La visualización en 3D se activa automáticamente cuando se detecta una señal en 3D.
  - Ajuste manualmente la activación o la desactivación de la visualización en 3D. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Visualización] → [Ajustes 3D] → [3D automático] → [No].
El mensaje [Se ha detectado una señal 3D.] aparece automáticamente cuando se detecta la señal en 3D.
  - Desactive el ajuste de [Notificación de Señal 3D]. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Visualización] → [Ajustes 3D] → [Notificación de Señal 3D] → [No].
Las Gafas 3D no se adaptan correctamente.

(Los ajustes siguientes se aplican únicamente al modelo TDG-BR100).

  - Ajuste los dos reguladores que se encuentran a ambos lados de las gafas para que se adapten cómodamente. Cierre las patillas ligeramente hacia adentro para ajustar el regulador. ()
  - Doble (ajuste) las patillas para que se adapten cómodamente. ()
  - Ajuste la almohadilla nasal para que se adapte mejor a la nariz. ()
El indicador LED de las Gafas 3D parpadea.

(La siguiente ilustración muestra el modelo TDG-BR100).

  - Parpadea cada pocos segundos: indica que las gafas están activadas.
  - Parpadea 3 veces: indica que las gafas se han desactivado. Las gafas se desactivan si mantiene pulsado el botón de alimentación durante 2 segundos o si no se detecta ninguna señal desde el Transmisor síncrono 3D durante más de 5 minutos.
  - Parpadea 3 veces cada 3 segundos: indica que la capacidad de la pila se está agotando. Sustituya la pila o bien, cárguela si las Gafas 3D disponen de una pila recargable.
  - Indicador LED
Las Gafas 3D no se pueden activar.
  - Cambie la pila (se aplica únicamente al modelo TDG-BR100/BR50. TDG-BR100 se utiliza como ejemplo en las instrucciones e ilustraciones siguientes).
  1. Abra la tapa de la pila con ayuda de una moneda o similar.
  2. Presione el borde de la pila y gírela para extraerla en ángulo.
  3. Inserte una pila (CR2032) con la cara positiva (+) mirando hacia arriba.
  4. Cierre la tapa de la pila con ayuda de una moneda o similar.
  5. Asegúrese de que la tapa está cerrada.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Moneda o similar.
    Pila (CR2032)

  ####

  - Cuando abra o cierre la tapa de la pila, asegúrese de insertar una moneda o similar en la ranura para fijarla con firmeza y evitar que se resbale.
Las Gafas 3D no se pueden cargar. (Se aplica únicamente al modelo TDG-BR250/BR200).
  - Compruebe si el televisor se encuentra encendido. Las Gafas 3D no se pueden cargar si el televisor está en modo de espera.
  - Compruebe que las Gafas 3D estén desactivadas. Las Gafas 3D deben estar desactivadas para poderlas cargar.
  - Compruebe si el cable USB está conectado correctamente.

Copyright 2011 Sony Corporation