#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Solución de problemas >
- Síntomas de imagen: General

# Síntomas de imagen: General

- Aparecen pequeños puntos negros o brillantes en la pantalla.
- Las imágenes están distorsionadas.
- Las imágenes no se ven en color./Las imágenes se ven oscuras.
- La pantalla cambia entre brillante y oscura.
- Las imágenes de los equipos conectados a las tomas COMPONENT IN no se ven en color.
- Las imágenes o los sonidos están distorsionados.

Aparecen pequeños puntos negros o brillantes en la pantalla.
  - La pantalla está compuesta de píxeles. Los pequeños puntos negros y/o brillantes (píxeles) no son síntoma de un funcionamiento defectuoso.
Las imágenes están distorsionadas.
  - Ajuste [Motionflow] en [Estándar] o [No]. (Sólo para modelos compatibles con [Motionflow]).
  - Cambie el ajuste actual de [Modo Película] a otro ajuste.
  - Ajuste [LNA] en [No] para mejorar la recepción de la imagen (es posible que [LNA] no esté disponible en función de la situación).
  - Ajuste [AFT] (Sintonización fina automática) para mejorar la recepción analógica de la imagen (es posible que [AFT] no esté disponible en función de la región o el país).
  - Mantenga el televisor lejos de fuentes de ruido, como los teléfonos móviles, los coches, las motocicletas o los secadores de pelo.
  - Si utiliza el cable de dos hilos de 300 ohmios, aleje del televisor el cable sobrante o pruebe a utilizar el cable coaxial de 75 ohmios (no suministrado) en su lugar. Se recomienda utilizar cable coaxial de 75 ohmios de gran calidad (cable de doble protección).
Las imágenes no se ven en color./Las imágenes se ven oscuras.
  - Seleccione [Preestablecido] en [Imagen].
  - Si [Sensor de presencia] está ajustado en [Optimizado], la pantalla se oscurecerá temporalmente cuando el sensor no reconozca ningún patrón facial, o bien se desactivará la imagen después de no detectar ningún movimiento durante un período de tiempo predefinido. (Sólo para modelos compatibles con el Sensor de presencia inteligente).
La pantalla cambia entre brillante y oscura.
  - Si [Sensor de presencia] está ajustado en [Optimizado], la pantalla se oscurecerá temporalmente cuando el sensor no reconozca ningún patrón facial, o bien se desactivará la imagen después de no detectar ningún movimiento durante un período de tiempo predefinido. (Sólo para modelos compatibles con el Sensor de presencia inteligente).
Las imágenes de los equipos conectados a las tomas COMPONENT IN no se ven en color.
  - Revise la conexión de las tomas COMPONENT IN y compruebe si los conectores están enchufados correctamente.
Las imágenes o los sonidos están distorsionados.
  - Mantenga el televisor lejos de fuentes de perturbación eléctrica, como los coches, los secadores de pelo, las unidades Wi-Fi, los teléfonos móviles o los equipos ópticos.
  - Al instalar un equipo opcional, deje un espacio razonable entre éste y el televisor.
  - Compruebe la conexión de la antena y del cable.
  - Mantenga la antena y el cable del televisor lejos de otros cables de conexión.
  - Ajuste [AFT] (Sintonización fina automática) para mejorar la recepción analógica de la imagen y el sonido (es posible que [AFT] no esté disponible en función de la región o el país).
  - Ajuste [LNA] en [No] para mejorar la recepción de la imagen (es posible que [LNA] no esté disponible en función de la situación).
  - Ajuste [Filtro Audio] en [Bajo] o [Alto] para mejorar la recepción analógica del sonido (es posible que [Filtro Audio] no esté disponible en función de la región o el país).

Copyright 2011 Sony Corporation