#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- Postavke/Izbornik Početak >
- Prikaz >
- Postavke video ulaza

# Postavke video ulaza

####

- [SBM], [Sustav boja] i [Prikaz slike kod digitalnih signala] dostupni su ovisno o modelu televizora/regiji/državi.

Matrica boja
  Reproducira signale razlike u bojama. Preporučujemo da ovu postavku ostavite na tvorničkoj vrijednosti.
HDMI dinamičko područje
  Proizvodi prirodne boje izmjenom reprodukcije tonova osvjetljenja HDMI ulaznih signala boje. Preporučuje se odabir opcije [Automatski], kojom se automatski mijenja ton reprodukcije, za standardnu uporabu. Odaberite [Potpuno] ukoliko se crno-bijele boje prikazuju razmazano.
SBM
  Stvara gradacije pomoću tehnologije Super Bit Mapping.
Sustav boja
  Postavlja sustav boja sukladno ulaznom signalu iz izvora ulaza.
Prikaz slike kod digitalnih signala
  [Optimizirano za tekst/slike]: Optimizira kvalitetu slike teksta i grafike na digitalnim podatkovnim uslugama.
  [Optimizirano za video]: Optimizira kvalitetu slike digitalnog emitiranja.

  ####

  - Kada je odabrana opcija [Optimizirano za video], slika ili zvuk mogu na trenutak nestati ako se promijeni rezolucija digitalnog emitiranja. U tom slučaju odaberite opciju [Optimizirano za tekst/slike].

Copyright 2011 Sony Corporation