#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- Korištenje druge opreme/Interneta >
- Računalo

# Računalo

Uživajte u glazbi, slikama i drugim sadržajima s vašeg osobnog računala priključivanjem računala odgovarajućim kablovima.

Kabel D-sub 15 (ne isporučuje se u kompletu)
Audio kabel (ne isporučuje se u kompletu)
Osobno računalo
TV

####

- Za spajanje računala preporučuje se uporaba kabela s feritnom prigušnicom, npr. »Connector, D-sub 15« (kat. br. 1-793-504-11, dostupan u Sony servisnom centru), ili sličnog istih karakteristika.
- Možete priključiti HDMI kompatibilno osobno računalo korištenjem HDMI kabla.

## Poredbena tablica ulaznih signala osobnog računala

- VGA
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 640/480
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 800/600
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 37,9/60
- - Standard: VESA smjernice
- XGA
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 1024/768
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 48,4/60
- - Standard: VESA smjernice
- WXGA
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (Samo Full HD model)
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 1280/1024
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (Samo Full HD model)
- - Vodoravno (Piksel)/Okomito (Linija): 1920/1080
- - Vodoravna frekvencija (kHz)/Okomita frekvencija (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Ulaz za osobno računalo na ovom televizoru ne podržava sinkronizaciju preko zelenog kanala ili složenu sinkronizaciju.
- Ulaz za osobno računalo na ovom televizoru ne podržava signal s preplitanjem (interlaced).
- Za optimalnu kvalitetu slike preporučuje se korištenje signala iz tablice. U opciji plug and play, signali s okomitom frekvencijom od 60 Hz bit će otkriveni automatski. (Možda će biti potrebno ponovno pokrenuti računalo).

* Podešavanje 1080p, ako se koristi za HDMI ulaz, bit će tretirano kao video podešavanje a ne podešavanje osobnog računala. To će utjecati na postavke [Postavke sustava] i [Prikaz]. Za pregledavanje sadržaja na osobnom računalu, postavite [Odabir prizora] na [Grafika], [Format zaslona] na [Široko] i [Područje prikaza] na [Komplet prikaz]. ([Područje prikaza] može se konfigurirati samo kad je [Automatsko područje prikaza] postavljeno na [Isključeno]).

Copyright 2011 Sony Corporation