#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Risoluzione dei problemi >
- Sintomi audio

# Sintomi audio

- L’audio è assente ma l’immagine è buona.
- Si verificano disturbi dell’audio.
- L’audio è assente o è a basso volume durante l’uso del sistema home theatre.
- L’immagine e/o l’audio sono distorti.

L’audio è assente ma l’immagine è buona.
  - Controllare il volume.
  - Premere o + per annullare l’esclusione dell’audio.
  - Impostare [Altoparlante] su [Altoparlante TV] nell’impostazione [Suono]. Se l’impostazione è [Sistema Audio], l’audio non viene trasmesso dagli altoparlanti del televisore, indipendentemente dal volume del televisore.
  - Se si utilizza l’ingresso HDMI con Super Audio CD o DVD-Audio, è possibile che DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) non trasmetta i segnali audio.
Si verificano disturbi dell’audio.
  - Assicurarsi che l’antenna sia collegata mediante un cavo coassiale da 75 ohm.
  - Allontanare il cavo dell’antenna dagli altri cavi di collegamento.
  - Per evitare interferenze televisive, verificare che il cavo dell’antenna non sia danneggiato.
  - Regolare [AFT] (Automatic Fine Tuning, sintonia fine automatica) per migliorare l’audio per la ricezione analogica. La disponibilità di [AFT] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.
L’audio è assente o è a basso volume durante l’uso del sistema home theatre.
  - Impostare [Altoparlante] su [Sistema Audio] nell’impostazione [Suono].
  - Impostare [Uscita audio] su [Fissa] nell’impostazione [Suono].
  - Se si seleziona un canale analogico (RF) e le immagini sono visualizzate correttamente, cambiare il sistema di trasmissione televisiva. Premere HOME, quindi selezionare → [Programmazione Manuale] → [Sistema TV]. La disponibilità di [Programmazione Manuale] e il nome dell’opzione dipendono dai paesi, dalle aree geografiche o dalla situazione.
L’immagine e/o l’audio sono distorti.
  - Allontanare il televisore dalle fonti di disturbo elettrico, quali automobili, asciugacapelli, unità Wi-Fi, telefoni cellulari o apparecchi ottici.
  - Lasciare spazio tra il televisore ed eventuali apparecchi opzionali installati.
  - Controllare il collegamento all’antenna o al cavo.
  - Allontanare il cavo dell’antenna o della TV via cavo dagli altri cavi di collegamento.
  - Regolare [AFT] (Automatic Fine Tuning, sintonia fine automatica) per migliorare l’immagine e l’audio per la ricezione analogica. La disponibilità di [AFT] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.
  - Impostare [LNA] su [No] per migliorare la ricezione dell’immagine. La disponibilità di [LNA] dipende dalla situazione.
  - Impostare [Filtro Audio] su [Basso] o [Alto] per migliorare l’audio per la ricezione analogica. La disponibilità di [Filtro Audio] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.

Copyright 2011 Sony Corporation