#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- Namų tinklas >
- Jungimas prie namų tinklo

# Jungimas prie namų tinklo

Galite mėgautis įvairiausiu turiniu (pvz., nuotraukos/muzika/vaizdo bylos), išsaugotu DLNA sertifikuotuose laikmenų serveriuose. Namų tinklo funkcija leidžia mėgautis tinklo turiniu kituose kambariuose.

Tinklo įrenginiai (DLNA-sertifikuotas laikmenų serveris)
Internetas
Televizorius
DSL modemas /
kabelinis modemas
Maršrutizatorius

## Nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų leidimas

1. Paspauskite „HOME“ ir pasirinkite → [Nuotraukos], [Muzika] arba [Vaizdai] → pageidaujamą laikmenų serverį.

2. Iš sąrašo pasirinkite norimas leisti bylas arba aplankus.

####

- Serveris turi būti DLNA sertifikuotas (pvz., VAIO).
- Bylos iš tinklo įrenginio visada turi būti tokių formatų:
- - Nuotraukos: JPEG
- - Muzika: MP3, linijinis PCM
- - Vaizdo įrašai: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX
- Priklausomai nuo rinkmenos, peržiūra gali būti negalima net atpažįstamu formatu.
- Slinkti galima tik nurodyto pločio ir aukščio panoraminius JPEG failus. (Jei JPEG failas buvo taisytas kompiuteriu ar pan., slinkti gali nepavykti.)
- - Slenkant išilgai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Slenkant statmenai: 1080 / 4912, 1080 / 7152, 1920 / 3424, 1920 / 4912, 1856 / 12 416, 1856 / 8192, 2160 / 5536, 2160 / 3872, 4096 / 10 480
- Modeliuose, galinčiuose rodyti 3D vaizdą, 3D slenkamosios panoramos nuotraukų per DLNA sertifikuotus serverius rodyti negalima.
- Perslinkti panoramines nuotraukas galima tik tada, jei parinkčiai [Skaidrių rodymo efektai] nustatyta [Paprastas]/[Išnykimas]. Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Atkūrimo parinktys] → [Skaidrių rodymo efektai] → [Paprastas]/[Išnykimas].

Copyright 2011 Sony Corporation