#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- HDMI įranga >
- „BRAVIA“ Sync su „Control for HDMI“

# „BRAVIA“ Sync su „Control for HDMI“

Naudodamas funkciją „HDMI valdymas“, „BRAVIA“ Sync padeda susisiekti su „BRAVIA“ Sync suderinama įranga, naudojant HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Funkcijos „HDMI valdymas“ aktyvinimas („BRAVIA“ Sync)

1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Išorinės įvestys] → [HDMI sąranka] → [HDMI valdymas] → [Įjungta].

2. Įjunkite prijungtos įrangos funkciją „HDMI valdymas“.

   Daugiau informacijos ieškokite prijungtos įrangos instrukcijose.

####

- Funkcija „HDMI valdymas“ („BRAVIA“ Sync) galima tik prijungtai Sony įrangai, kuri turi „BRAVIA“ Sync logotipą arba yra suderinama su funkcija „HDMI valdymas“.
- Kai prijungiama ir įjungiama tam tikra Sony įranga, suderinama su funkcija „HDMI valdymas“ („BRAVIA“ Sync), o parinkčiai [HDMI valdymas] nustatoma [Įjungta], „BRAVIA“ Sync automatiškai aktyvinamas toje įrangoje.

## Galimos „BRAVIA“ Sync operacijos

BD/DVD leistuvas
  - Automatiškai įjungiama su „BRAVIA“ Sync suderinama įranga ir perjungiama įvestis į tą įrangą, kai pasirenkate ją iš Namų meniu arba Sync Menu.
  - Pradėjus leisti įrangą, automatiškai įjungiamas televizorius ir perjungiama įvestis į prijungtą įrangą.
  - Išjungus televizorių, automatiškai išjungiami ir prijungti prietaisai.
  - Valdomas meniu veikimas (///), atkūrimas (pvz., , ) ir prijungtos įrangos kanalų pasirinkimas per televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
AV stiprintuvas
  - Įjungus televizorių automatiškai įjungiamas prijungtas AV stiprintuvas ir perjungiama garso išvestis iš televizoriaus garsiakalbio į garso sistemą. Ši funkcija galima tik tada, jei prieš tai naudojote televizoriaus garso išvesties AV stiprintuvą.
  - Įjungiant AV stiprintuvą, kai įjungtas televizorius, automatiškai perjungiama garso išvestis į AV stiprintuvą.
  - Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas AV stiprintuvas.
  - Reguliuoja prijungto AV stiprintuvo garsumą ( +/–) ir išjungia garsą () per televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.

  ####

  - Jungdami skaitmeninę garso sistemą, kuri suderinama su Audio Return Channel (ARC) technologija, junkite ją HDMI kabeliu prie HDMI IN 1. Jei jungiate sistemą, kuri nesuderinama su funkcija „HDMI valdymas“ arba Audio Return Channel, bus reikalinga papildoma jungtis per DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Vaizdo kamera
  - Kai įjungiama vaizdo kamera, automatiškai įjungiamas televizorius ir perjungiama prijungtos vaizdo kameros įvestis.
  - Išjungus televizorių, automatiškai išjungiama ir prijungta vaizdo kamera.
  - Valdomas meniu veikimas (///), atkūrimas (pvz., , ) ir prijungtos įrangos kanalų pasirinkimas per televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.

## Su „BRAVIA“ Sync suderinamos įrangos valdymas

Su „BRAVIA“ Sync suderinamą įrangą galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Paspauskite SYNC MENU ir pasirinkite [HDMI įrenginio pasirinkimas] → pageidaujamą įrangą.

SYNC MENU

####

- Bet kuri su „BRAVIA“ Sync suderinama įranga (išskyrus garso sistemą) minima kaip naujas įvesties šaltinis Namų meniu skiltyje [Įvestys].

## Sync Menu

Sync Menu sudaro toliau nurodyti punktai.

Paspauskite SYNC MENU ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

HDMI įrenginio pasirinkimas
  Leidžia pasirinkti su „BRAVIA“ Sync suderinamą įrangą, kurią galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.
Įrenginio valdymas
  Rodomi prijungtos įrangos meniu, parinktys ir pavadinimų sąrašas arba išjungiama prijungta įranga.
Garsiakalbiai
  Perjungiama garsiakalbių išvestis tarp televizoriaus ir prijungtos garso įrangos.
Televizoriaus valdymas
  Rodomas televizoriaus meniu ir parinktis arba rodomi / slepiami televizoriaus ekrano elementai.
Grįžti į televiziją
  Grįžtama į televizoriaus imtuvą.

Copyright 2011 Sony Corporation