#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Używanie innych urządzeń/Internetu >
- Urządzenia HDMI >
- „BRAVIA” Sync i „Sterowanie przez HDMI”

# „BRAVIA” Sync i „Sterowanie przez HDMI”

Dzięki funkcji „Sterowanie przez HDMI” „BRAVIA” Sync ułatwia komunikację z urządzeniami zgodnymi z „BRAVIA” Sync poprzez HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Aktywowanie „Sterowania przez HDMI” („BRAVIA” Sync)

1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Wejścia zewnętrzne] → [Ustawienia HDMI] → [Sterowanie przez HDMI] → [Wł.].

2. Aktywowanie „Sterowania przez HDMI” w podłączonych urządzeniach.

   Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

####

- „Sterowanie przez HDMI” („BRAVIA” Sync) jest dostępne wyłącznie w podłączonych urządzeniach Sony oznaczonych logo „BRAVIA” Sync lub zgodnych ze „Sterowaniem przez HDMI”.
- Gdy konkretne urządzenie Sony zgodne ze „Sterowaniem przez HDMI” („BRAVIA” Sync) jest podłączone i włączone oraz [Sterowanie przez HDMI] jest ustawione na [Wł.], „BRAVIA” Sync jest automatycznie aktywowane w urządzeniu.

## Dostępne operacje dla „BRAVIA” Sync

Odtwarzacz BD/DVD
  - Automatycznie włącza urządzenie zgodne z „BRAVIA” Sync i przełącza wejście na to urządzenie, gdy zostanie ono wybrane z Menu głównego lub Sync Menu.
  - Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączone urządzenie, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie.
  - Automatycznie wyłącza podłączone urządzenie po wyłączeniu telewizora.
  - Steruje obsługą menu (///), odtwarzaniem (np. , ) oraz wyborem kanałów podłączonego urządzenia za pomocą pilota telewizora.
Wzmacniacz AV
  - Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
  - Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV, gdy telewizor jest włączony.
  - Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
  - Ustawia głośność ( +/–) i wycisza dźwięk () podłączonego wzmacniacza AV za pomocą pilota telewizora.

  ####

  - W przypadku podłączania cyfrowego systemu audio zgodnego z technologią Audio Return Channel (ARC) wykonaj podłączenie do HDMI IN 1 za pomocą kabla HDMI. W przypadku podłączania systemu niezgodnego ze „Sterowaniem przez HDMI” lub Audio Return Channel niezbędne jest dodatkowe połączenie audio przez DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Kamera wideo
  - Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie włączenia kamery wideo.
  - Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
  - Steruje obsługą menu (///), odtwarzaniem (np. , ) oraz wyborem kanałów podłączonego urządzenia za pomocą pilota telewizora.

## Sterowanie urządzeniami zgodnymi z „BRAVIA” Sync

Możesz sterować urządzeniami zgodnymi z „BRAVIA” Sync za pomocą pilota telewizora.

Naciśnij przycisk SYNC MENU, a następnie wybierz [Wybór urządzeń HDMI] → żądane urządzenie.

SYNC MENU

####

- Wszystkie urządzenia zgodne z „BRAVIA” Sync (z wyjątkiem systemu audio) są wymienione jako nowe źródło wejściowe w [Wejścia] w Menu głównym.

## Sync Menu

Sync Menu zawiera następujące pozycje.

Naciśnij przycisk SYNC MENU, a następnie wybierz żądaną pozycję.

Wybór urządzeń HDMI
  Umożliwia wybór urządzenia zgodnego z „BRAVIA” Sync, przeznaczonego do sterowania za pomocą pilota telewizora.
Sterowanie urządzeniem
  Wyświetla menu, opcje i listę tytułów podłączonego urządzenia albo wyłącza urządzenie.
Głośniki
  Przełącza wyjście dźwięku pomiędzy telewizorem i podłączonym urządzeniem audio.
Sterowanie telewizorem
  Wyświetla menu i opcje telewizora albo pokazuje/ukrywa wyświetlane pozycje na ekranie telewizora.
Powrót do TV
  Powraca do tunera TV.

Copyright 2011 Sony Corporation