#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Rozwiązywanie problemów >
- Symptomy obrazu: 3D

# Symptomy obrazu: 3D

- Obraz 3D nie jest wyświetlany./Efekt 3D jest słaby.
- Zdjęcie typu Rozległa panorama 3D nie może być wyświetlone.
- Podczas oglądania obrazu 3D po obu stronach ekranu pojawiają się czarne pasy.
- Wyświetlanie 3D włącza się automatycznie w razie wykrycia sygnału 3D.
- W razie wykrycia sygnału 3D automatycznie pojawi się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].
- Okulary 3D nie pasują dobrze.
- Wskaźnik LED na Okularach 3D miga.
- Nie możesz włączyć Okularów 3D.
- Nie możesz naładować okularów 3D. (Ma zastosowanie tylko do modelu TDG-BR250/BR200).

Obraz 3D nie jest wyświetlany./Efekt 3D jest słaby.
  - Upewnij się, że nie ma przeszkód pomiędzy Nadajnikiem synchronizacji 3D a Okularami 3D.
  - Wymień baterię w Okularach 3D albo naładuj akumulator, jeśli Okulary 3D są wyposażone w akumulator.
  - Upewnij się, że Okulary 3D są włączone.
  - Jeśli dwa obrazy są wyświetlane obok siebie, naciśnij przycisk 3D, aby wyświetlić Menu 3D, a następnie naciskaj klawisz 3D, aż pojawi się opcja [Obok siebie]. Jeśli dwa obrazy są wyświetlane jeden nad drugim, naciśnij przycisk 3D, aby wyświetlić Menu 3D, a następnie naciskaj klawisz 3D, aż pojawi się opcja [Nad i pod].
  - Jeśli pojawia się ekran ustawień [Menu 3D] i obraz 3D nie jest wyświetlany, wyłącz urządzenie odtwarzające zawartość 3D, a następnie włącz je ponownie.
  - Postrzegany efekt 3D może się różnić w zależności od konkretnej osoby.
  - Efekt 3D może być mniej wyraźny, jeśli temperatura otoczenia jest niska.
  - Efekt 3D może być mniej wyraźny, a wyświetlanie kolorów może zostać zaburzone, jeśli się położysz albo pochylisz głowę.
Zdjęcie typu Rozległa panorama 3D nie może być wyświetlone.
  - Wyświetlenie zdjęć Rozległa panorama 3D jest możliwe wyłącznie po ustawieniu opcji [Efekt przy pok. slajdów] na [Prosty]. Aby potwierdzić to ustawienie, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz ustawienie [Opcje odtwarzania] → [Efekt przy pok. slajdów] → [Prosty].
  - Wyświetlenie zdjęcia typu Rozległa panorama 3D przy użyciu serwera multimediów z certyfikatem DLNA nie jest możliwe.
Podczas oglądania obrazu 3D po obu stronach ekranu pojawiają się czarne pasy.
  - Czarne pasy pojawiają się po obu stronach ekranu w celu przetworzenia sygnałów 3D na tryb wyświetlania symulowanego 3D albo podczas regulowania głębi obrazu 3D w [Regulacja głębi 3D].
Wyświetlanie 3D włącza się automatycznie w razie wykrycia sygnału 3D.
  - Ustaw, aby ręcznie włączać i wyłączać wyświetlanie 3D. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Auto 3D] → [Wył.].
W razie wykrycia sygnału 3D automatycznie pojawi się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].
  - Dezaktywuj ustawienie [Powiadomienie o sygnale 3D]. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Powiadomienie o sygnale 3D] → [Wył.].
Okulary 3D nie pasują dobrze.

(Poniższe ustawienia mają zastosowanie tylko do modelu TDG-BR100).

  - Ustaw przełączniki bo obu stronach w celu zapewnienia odpowiedniego pasowania. Złóż lekko zauszniki do środka, aby ustawić przełącznik. ()
  - Zegnij (wyreguluj) ramki zauszników w celu zapewnienia odpowiedniego pasowania. ()
  - Wyreguluj podpórkę nosową odpowiednio do kształtu nosa. ()
Wskaźnik LED na Okularach 3D miga.

(Na poniższej ilustracji pokazano okulary TDG-BR100).

  - Miga co kilka sekund: wskazuje, że zasilanie okularów jest włączone.
  - Miga trzykrotnie: wskazuje, że zasilanie okularów zostało wyłączone. Okulary wyłączą się, jeśli przytrzymasz przycisk zasilania naciśnięty przez 2 sekundy albo jeśli sygnał z Nadajnika synchronizacji 3D nie zostanie wykryty przez dłużej niż 5 minut.
  - Miga trzykrotnie co 3 sekundy: wskazuje, że bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Wymień baterię lub naładuj akumulator (jeśli został włożony do okularów 3D).
  - Wskaźnik LED
Nie możesz włączyć Okularów 3D.
  - Wymień baterię. (Ma zastosowanie tylko do modelu TDG-BR100/BR50. Dalsze instrukcje i ilustracje dotyczą modelu TDG-BR100).
  1. Otwórz pokrywę baterii za pomocą monety lub podobnego przedmiotu.
  2. Naciśnij krawędź baterii i wyciągnij ją pod kątem.
  3. Włóż baterię (CR2032) biegunem dodatnim (+) skierowanym do góry.
  4. Zamknij pokrywę baterii za pomocą monety lub podobnego przedmiotu.
  5. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Moneta itp.
    Bateria (CR2032)

  ####

  - Podczas otwierania lub zamykania pokrywy baterii upewnij się, że moneta lub podobny przedmiot są prawidłowo włożone do szczeliny, aby uniknąć poślizgu.
Nie możesz naładować okularów 3D. (Ma zastosowanie tylko do modelu TDG-BR250/BR200).
  - Sprawdź, czy telewizor jest włączony. Okulary 3D nie mogą być ładowane, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
  - Sprawdź, czy okulary 3D są wyłączone. Aby móc ładować okulary 3D, należy je wyłączyć.
  - Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony.

Copyright 2011 Sony Corporation