#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descriere piese >
- Dreapta

# Dreapta

- USB 1
- CAM (modul de acces condiţionat)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Puteţi urmări fişiere foto, muzicale şi video stocate pe un dispozitiv USB.

   ####

   - Când înregistraţi la un dispozitiv HDD USB, efectuaţi conexiunea la jackul USB 2 (HDD REC). Nu puteţi înregistra sau reda la un dispozitiv HDD USB conectat la jackul USB 1.
2. CAM (modul de acces condiţionat)

   Asigură accesul la serviciile de televiziune cu plată. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni aferent modulului CAM.

   ####

   - Nu introduceţi cartela inteligentă direct în slotul CAM al televizorului. Aceasta trebuie inserată în modulul de acces condiţionat, furnizat de distribuitorul autorizat.
   - CAM nu este disponibil în anumite ţări/regiuni. Consultaţi-vă cu distribuitorul autorizat.
3. USB 2 (HDD REC)

   Puteţi urmări fişiere foto, muzicale şi video stocate pe un dispozitiv USB şi puteţi înregistra o emisiune digitală pe un dispozitiv USB HDD extern.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) furnizează o interfaţă audio/video necomprimată, complet digitală, între TV şi orice echipament audio/video echipat cu HDMI. De asemenea, când conectaţi echipament care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este posibilă comunicaţia cu echipamentul conectat.

   ####

   - Aveţi grijă să utilizaţi numai un cablu HDMI autorizat, cu sigla HDMI.
   - Când conectaţi un sistem audio digital compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), utilizaţi HDMI IN 1, situat la baza televizorului. În caz contrar, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul dispune de un jack DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 4 prin intermediul unei interfeţe de adaptor DVI - HDMI (neinclus) şi conectaţi jackurile de ieşire audio ale echipamentului la mufa PC/HDMI 4 AUDIO IN, situată în secţiunea PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Conectaţi cu un cablu audio sau la căşti. Puteţi asculta sunetele televizorului prin intermediul sistemului stereo sau al căştilor.
   Pentru a seta ieşirea de sunet pentru căşti sau pentru un sistem audio extern, apăsaţi HOME, selectaţi → [Sunet] → [Căşti/Ieşire audio].

   ####

   - Când setaţi [Ieşire audio] în [Căşti/Ieşire audio], selectaţi [Fixă] sau [Variabilă], apăsaţi HOME, selectaţi → [Sunet] → [Ieşire audio].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul de la TV la un sistem home cinema conectat, cu intrare digitală.

7. / PC IN

   Conectaţi cu un cablu PC cu ferite şi cu un cablu audio.

   ####

   - Se recomandă utilizarea unui cablu PC cu ferite, precum „Conector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponibil în centrul de service Sony) sau un echivalent.

Copyright 2011 Sony Corporation