#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Неисправн. беспр. сетевого подключ.

# Неисправн. беспр. сетевого подключ.

- Иногда при использовании беспроводной локальной сети качество потокового видео ухудшается.
- Сбой соединения беспроводной локальной сети или плохие условия радиоприема.

Иногда при использовании беспроводной локальной сети качество потокового видео ухудшается.
  - Качество соединения беспроводной сети зависит от расстояния и препятствий (например, стена) между телевизором/адаптером беспроводной локальной сети USB и маршрутизатором беспроводной сети (точкой доступа), помех среды, качества маршрутизатора беспроводной сети (точки доступа). При использовании адаптера беспроводной локальной сети USB для передачи потокового видео рекомендуется применять маршрутизатор беспроводной сети (точку доступа) с поддержкой частоты 5 ГГц. Маршрутизатор необходимо устанавливать ближе к адаптеру USB беспроводной локальной сети (не относится к моделям со встроенным устройством беспроводной сети).
Сбой соединения беспроводной локальной сети или плохие условия радиоприема.
  - Проверьте место установки телевизора и маршрутизатора беспроводной сети (точки доступа). Состояние сигнала могут ухудшать следующие факторы.
  - - Рядом расположены другие беспроводные устройства, микроволновые печи, флуоресцентные лампы и т.д.
  - - Между маршрутизатором беспроводной сети (точкой доступа) и телевизором есть препятствия в виде стен, или маршрутизатор и телевизор находятся на разных этажах.
  - Если проблему не удалось устранить даже после проверки вышеперечисленных пунктов, попробуйте установить проводное сетевое соединение.
  - При использовании адаптера беспроводной локальной сети USB установите его таким образом, чтобы избежать помех сигнала, а также используйте кабельный удлинитель с базовым блоком (дополнительная принадлежность).

Copyright 2011 Sony Corporation