#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Sorun Giderme >
- Resim Belirtileri: 3D

# Resim Belirtileri: 3D

- 3D görüntüleri görüntülenmiyor./3D efekti zayıf.
- Bir 3D panorama taraması fotoğrafı görüntülenemez.
- 3D görüntülerini izlerken ekranın her iki yanında siyah çubuklar görülüyor.
- Bir 3D sinyali algılandığında 3D görüntüsü otomatik olarak açılır.
- 3D sinyali algılandığında otomatik olarak [3D sinyali algılandı.] mesajı görüntülenir.
- 3D gözlük tam oturmuyor.
- 3D gözlükteki LED ışığı yanıp sönüyor.
- 3D gözlük açılamıyor.
- 3D gözlük şarj edilmiyor. (Sadece TDG-BR250/BR200 için geçerlidir.)

3D görüntüleri görüntülenmiyor./3D efekti zayıf.
  - 3D Sync vericisiyle 3D gözlük arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
  - 3D gözlükteki pili değiştirin veya 3D gözlükte bir şarj pil varsa bu pili şarj edin.
  - 3D gözlüğün açık olduğundan emin olun.
  - İki görüntü yan yana görüntüleniyorsa, 3D Menüsünü görüntülemek için 3D düğmesine basın, ardından [Yan Yana] görüntüleninceye kadar 3D düğmesine arka arkaya basın. İki görüntü alt alta görüntüleniyorsa, 3D Menüsünü görüntülemek için 3D düğmesine basın, ardından [Alt Alta] görüntüleninceye kadar 3D düğmesine arka arkaya basın.
  - [3D Menüsü] ayar ekranı görüntüleniyor ancak 3D görüntüleri görüntülenmiyorsa, 3D içeriği oynatan cihazı kapatın ve tekrar açın.
  - Algılanan 3D efekti kişiden kişiye değişebilir.
  - 3D efekti ortam sıcaklığı düşükse daha az vurgulanabilir.
  - Uzanırsanız veya başınızı yaslarsanız 3D efekti daha az olabilir ve renkler kayabilir.
Bir 3D panorama taraması fotoğrafı görüntülenemez.
  - Bir 3D panorama taraması fotoğrafını görüntüleme sadece [Slayt Gösterisi Efekti] öğesi [Basit] olarak ayarlandığında bulunur. Ayarı onaylamak için, OPTIONS düğmesine basın, ardından [Oynatma Seç.] → [Slayt Gösterisi Efekti] → [Basit] öğesini seçin.
  - DLNA sertifikalı medya sunucusu üzerinden bir 3D panorama taraması fotoğrafını görüntüleme bulunmaz.
3D görüntülerini izlerken ekranın her iki yanında siyah çubuklar görülüyor.
  - Simüle 3D görüntüsü modu için 3D sinyalleri işlemek üzere veya [3D Derinlik Ayarı] öğesinde 3D görüntülerinin derinliğini ayarlarken, ekranın her iki yanında siyah çubuklar görülür.
Bir 3D sinyali algılandığında 3D görüntüsü otomatik olarak açılır.
  - 3D görüntüsünü manuel olarak açmak veya kapatmak için ayarlayın. HOME düğmesine basın, ardından → [Ekran] → [3D Ayarları] → [Oto. 3D] → [Kapalı] öğesini seçin.
3D sinyali algılandığında otomatik olarak [3D sinyali algılandı.] mesajı görüntülenir.
  - [3D Sinyali Bildirimi] ayarını devre dışı bırakın. HOME düğmesine basın, ardından → [Ekran] → [3D Ayarları] → [3D Sinyali Bildirimi] → [Kapalı] öğesini seçin.
3D gözlük tam oturmuyor.

(Aşağıdaki ayarlama işlemleri sadece TDG-BR100 için geçerlidir.)

  - Rahat oturması için her iki taraftaki düğmeyi ayarlayın. Düğmeyi ayarlamak için gözlük saplarını hafifçe içeri doğru kapatın. ()
  - Rahat oturması için gözlük çerçevesini bükün (ayarlayın). ()
  - Burun yastığını burnunuza göre ayarlayın. ()
3D gözlükteki LED ışığı yanıp sönüyor.

(Aşağıdaki resim TDG-BR100 modelini göstermektedir.)

  - Birkaç saniyede bir yanıp sönüyor: Gözlüğün açık olduğunu gösterir.
  - 3 kez yanıp sönüyor: Gözlüğün kapalı olduğunu gösterir. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız veya 3D Sync vericisinden 5 dakikadan uzun bir süre sinyal alınmazsa gözlük kapanır.
  - Her 3 saniyede bir 3 kez yanıp sönüyor: Pilin bitmek üzere olduğunu gösterir. Pili değiştirin veya 3D gözlükte bir şarjlı pil varsa bu pili şarj edin.
  - LED Işığı
3D gözlük açılamıyor.
  - Pili değiştirin. (Sadece TDG-BR100/BR50 için geçerlidir. Takip eden talimatlarda ve resimlerde TDG-BR100 örnek olarak kullanılmıştır.)
  1. Pil kapağını bir madeni para vb. kullanarak açın.
  2. Pilin kenarını itin ve pili bir açıyla çıkartın.
  3. Bir pili (CR2032) artı (+) kutbu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
  4. Pil kapağını bir madeni para vb. kullanarak kapatın.
  5. Kapağın kapandığından emin olun.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Madeni para vb.
    Pil (CR2032)

  ####

  - Pil kapağını açarken veya kapatırken, kaymayı önlemek üzere çentiğe madeni parayı ve benzerini sıkıca yerleştirdiğinizden emin olun.
3D gözlük şarj edilmiyor. (Sadece TDG-BR250/BR200 için geçerlidir.)
  - Televizyonun açık olduğunu kontrol edin. Televizyon bekleme modundaysa 3D gözlük şarj edilemez.
  - 3D gözlüğün kapalı olup olmadığını kontrol edin. Şarj olabilmesi için 3D gözlük kapatılmalıdır.
  - USB kablosunun doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.

Copyright 2011 Sony Corporation