#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Функції ТВ «BRAVIA» >
- Інтелектуальний датчик присутності

# Інтелектуальний датчик присутності

Щоб знизити споживання електроенергії і забезпечити комфортний перегляд, вбудований датчик із камерою відстежує риси обличчя і рухи глядача.

Щоб знизити споживання електроенергії і забезпечити комфортний перегляд, ця функція за допомогою вбудованого датчика з камерою відстежує риси обличчя і рухи глядача. Правильність відстеження можна перевірити на екрані настройок.

Датчик присутності
  Відстеження рис обличчя і рухів глядача з метою зниження споживання електроенергії. Якщо не вдається виявити жодного глядача, екран затемнюється або зображення вимикається і залишається тільки звук. (У залежності від вибраного значення параметра.) Крім того, можна настроїти телевізор так, щоб через 30 хвилин після вимкнення зображення він переходив у режим очікування.
  Для настройки [Датчик присутності] натисніть HOME, а потім виберіть → [Налаштування системи] → [Еко] → [Датчик присутності] → потрібне значення.
Попередження про відстань
  Виявлення дітей з метою забезпечення належної дистанції перегляду. Якщо відстань від дитини до екрана скорочується приблизно до 1 м, зображення вимикається, з’являється попередження і лунає попереджувальний сигнал.
  Для настройки [Попередження про відстань] натисніть HOME, а потім виберіть → [Налаштування системи] → [Попередження про відстань] → потрібне значення.
Керування положенням
  Виявлення положення глядача, настройка балансу гучності між лівим і правим динаміком та оптимізація телевізійного зображення.
  Якщо параметру [Керув. зовн. пристроєм] надано значення [Ввімкн], то дані про положення глядача будуть застосовуватися до підключеного обладнання HDMI. Це дозволяє оптимізувати звук, відтворюваний сумісним аудіопристроєм.
  Для настройки [Керування положенням] натисніть HOME, а потім виберіть → [Налаштування системи] → [Керування положенням] → потрібне значення.

  ####

  - Зображення, зняті вбудованим датчиком із камерою, неможливо записати чи передати.
  - Кожна функція починає працювати тільки після розпізнавання датчиком рис обличчя глядача. Для активації може знадобитися приблизно одна хвилина.
  - Перехід до головного меню або меню опцій тощо призводить до вимкнення цих функцій; для їх активації датчик має повторно розпізнати риси обличчя.
  - Належне розпізнавання рис обличчя залежить від індивідуальних особливостей глядача.
  - Якщо дитина біжить у напрямку телевізора, функція [Попередження про відстань] може працювати неправильно.

## Дальність дії інтелектуального датчика присутності

Вигляд збоку
Інтелектуальний датчик присутності
Вигляд зверху
6 м
60°
6 м
40°

####

- Датчик відстежує дії до 5 глядачів, що знаходяться перед телевізором.
- Діапазон дії датчика залежить від розташування телевізора й умов усередині приміщення.
- При встановленні телевізора по задньому краю стійки для домашнього кінотеатру або у глибині шафи для телевізора діапазон дії датчика може скоротитися.
- Не розташовуйте біля датчика жодних предметів. Це може вплинути на його роботу.

Copyright 2011 Sony Corporation