#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Опис компонентів >
- Справа

# Справа

- USB 1
- CAM (модуль обумовленого доступу)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Можна відтворювати фотографії, відеофайли та музичні композиції, що зберігаються на пристрої USB.

   ####

   - Для здійснення запису на пристрій USB HDD підключайте його до гнізда USB 2 (HDD REC). Якщо пристрій USB HDD підключений до гнізда USB 1, ви не зможете виконувати на нього запис чи відтворювати записані дані.
2. CAM (модуль обумовленого доступу)

   Доступ до платних послуг телебачення. Докладну інформацію див. у посібнику з експлуатації модуля CAM.

   ####

   - Не вставляйте смарт-карту безпосередньо у гніздо CAM на телевізорі. Карту слід вставляти до модуля обумовленого доступу, наданого уповноваженим дилером.
   - Модуль CAM не підтримується в деяких країнах та регіонах. Запитуйте в уповноваженого дилера.
3. USB 2 (HDD REC)

   Можна відтворювати фотографії, відеофайли та музичні композиції, що зберігаються на пристрої USB, а також записувати передачу цифрового мовлення на зовнішній пристрій USB HDD.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — це цифровий інтерфейс для передачі аудіо та відеоданих без стиснення між телевізором і аудіо/відеообладнанням, що підтримує стандарт HDMI. Крім того, якщо підключене обладнання сумісне з функцією «Контроль HDMI», то забезпечується взаємодія з цим обладнанням.

   ####

   - Користуйтеся тільки дозволеними кабелями HDMI з логотипом HDMI.
   - Для підключення цифрової аудіосистеми, сумісної з технологією Audio Return Channel (ARC), використовуйте гніздо HDMI IN 1 внизу на телевізорі. Для іншого обладнання додатково необхідне підключення до гнізда DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Якщо обладнання має роз’єм DVI, підключайте його до гнізда HDMI IN 4 через адаптер DVI-HDMI (не постачається), а аудіовиходи обладнання — до гнізда PC/HDMI 4 AUDIO IN, розташованого в PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Підключення аудіокабелю або навушників. Звук телевізора можна виводити на стереосистему або навушники.
   Щоб настроїти виведення звуку на навушники чи зовнішню аудіосистему, натисніть HOME і виберіть → [Звук] → [Навушник/Аудіо вихід].

   ####

   - Настроївши значення [Аудіовихід] для параметра [Навушник/Аудіо вихід], виберіть [Фіксований] або [Змінний], натисніть HOME і виберіть → [Звук] → [Аудіовихід].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можна виводити звук телевізора на підключену систему домашнього кінотеатру з цифровим входом.

7. / PC IN

   Встановіть з’єднання за допомогою ПК-кабелю з феритами й аудіокабелю.

   ####

   - Рекомендується використовувати ПК-кабель із феритами, наприклад, «з’єднувальний кабель, D-sub 15-штирковий» (ном. номер 1-793-504-11, постачається через сервісні центри Sony) або аналогічний.

Copyright 2011 Sony Corporation