#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Probleemid pildiga: 3D

# Probleemid pildiga: 3D

- 3D-pilti ei kuvata. / 3D-efekt on nõrk.
- 3D-saripanoraamvõtte fotot ei saa kuvada.
- 3D-piltide vaatamisel kuvatakse ekraani mõlemal küljel musti ribasid.
- 3D-signaali tuvastamisel lülitub automaatselt sisse 3D-kuva.
- 3D-signaali tuvastamisel kuvatakse automaatselt teade [Tuvastati 3D-signaal.].
- 3D-prillid ei istu õigesti.
- 3D-prillide LED-märgutuli vilgub.
- 3D-prille ei saa sisse lülitada.
- 3D-prille ei saa laadida. (Kehtib ainult mudelile TDG-BR250/BR200.)

3D-pilti ei kuvata. / 3D-efekt on nõrk.
  - Veenduge, et 3D-sünkrosaatja ja 3D-prillide vahel pole takistusi.
  - Asendage 3D-prillide patarei või laadige akut, kui 3D-prillidel on laetav aku.
  - Veenduge, et 3D-prillide toide on sees.
  - Kui kaks pilti kuvatakse kõrvuti, vajutage nuppu 3D, et kuvada 3D-menüüd ning seejärel vajutage mitu korda nuppu 3D, kuni kuvatakse suvand [Kõrvuti]. Kui kaks pilti kuvatakse üksteise kohal, vajutage nuppu 3D, et kuvada 3D-menüüd ning seejärel vajutage mitu korda nuppu 3D, kuni kuvatakse suvand [Üksteise kohal].
  - Kui kuvatakse [3D menüü] seadistusekraan ja 3D-pilti ei kuvata, lülitage 3D-sisu esitav seade välja ja seejärel uuesti sisse.
  - Inimesed võivad tajuda 3D-efekti erinevalt.
  - 3D-efekt võib vähem mõjule pääseda, kui ümbritsev temperatuur on madal.
  - 3D-efekt võib vähem mõjule pääseda ja kuvavärvid võivad olla nihkes, kui lamate või pead kallutate.
3D-saripanoraamvõtte fotot ei saa kuvada.
  - 3D-saripanoraamvõtte foto kuvamine on võimalik ainult juhul, kui funktsiooni [Slaidiseansi efekt] olekuks on seadistatud [Lihtne]. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Esitussuvandid] → [Slaidiseansi efekt] → [Lihtne].
  - 3D-saripanoraamvõtte foto kuvamine ei ole võimalik DLNA-sertifikaadiga meediumiserveri kaudu.
3D-piltide vaatamisel kuvatakse ekraani mõlemal küljel musti ribasid.
  - Ekraani mõlemal küljel kuvatakse musti ribasid, et simuleeritud 3D-kuvarežiimi korral 3D-signaale töödelda või ka siis, kui 3D-piltide sügavust reguleeritakse suvandis [3D sügavuse reg.].
3D-signaali tuvastamisel lülitub automaatselt sisse 3D-kuva.
  - Seadistage 3D-kuva käsitsi sisse- või väljalülitamine. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Ekraan] → [3D-seaded] → [Automaatne 3D] → [Väljas].
3D-signaali tuvastamisel kuvatakse automaatselt teade [Tuvastati 3D-signaal.].
  - Saate seade [3D-signaali teade] inaktiveerida. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Ekraan] → [3D-seaded] → [3D-signaali teade] → [Väljas].
3D-prillid ei istu õigesti.

(Järgmised reguleerimistoimingud kehtivad ainult mudelile TDG-BR100.)

  - Seadistage mõlemal küljel olevad lülitid, et prillid sobiks hästi. Lüliti seadistamiseks suruge prillisangu kergelt sissepoole. ()
  - Painutage (reguleerige) raamide sangu, et prillid istuks mugavalt ees. ()
  - Reguleerige ninatuge vastavalt oma ninale. ()
3D-prillide LED-märgutuli vilgub.

(Järgneval joonisel on TDG-BR100.)

  - Vilgub mõnesekundilise vahega: näitab, et prillid on sisse lülitatud.
  - Vilgub 3 korda: näitab, et prillid on välja lülitatud. Prillid lülituvad välja, kui hoiate toitenuppu 2 sekundit vajutatuna või kui 3D-sünkrosaatjast ei tuvastata rohkem kui 5 minuti jooksul signaali.
  - Vilgub 3 korda iga 3 sekundi järel: näitab, et patarei on peaaegu tühi. Vahetage patarei või laadige akut, kui 3D-prillidel on laetav aku.
  - LED-märgutuli
3D-prille ei saa sisse lülitada.
  - Vahetage patarei. (Kehtib ainult mudelile TDG-BR100/BR50. Järgmiste juhiste ja jooniste puhul on kasutatud näitena mudelit TDG-BR100.)
  1. Avage patareikaas münti vms kasutades.
  2. Lükake patarei äärt ja eemaldage see nurga all.
  3. Sisestage patarei (CR2032), positiivne (+) pool üleval.
  4. Sulgege patareikaas münti vms kasutades.
  5. Veenduge, et kaas on suletud.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Münt vms.
    Patarei (CR2032)

  ####

  - Patareikaane avamisel või sulgemisel sisestage pilusse libisemise vältimiseks kindlasti münt vms.
3D-prille ei saa laadida. (Kehtib ainult mudelile TDG-BR250/BR200.)
  - Kontrollige, kas teler on sisse lülitatud. 3D-prille ei saa laadida ajal, mil teler on ooterežiimil.
  - Kontrollige, kas 3D-prillid on sisse lülitatud. 3D-prillid peavad olema laadimiseks sisse lülitatud.
  - Kontrollige, kas USB-kaabel on korralikult ühendatud.

Copyright 2011 Sony Corporation