#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Oikea puoli

# Oikea puoli

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module) -moduuli
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Voit nauttia USB-muistiin tallennetuista valokuvista, musiikista ja videotiedostoista.

   ####

   - Jos tallennat USB-kiintolevyyn, kytke se USB 2 (HDD REC) -liitäntään. Toisto tai tallennus eivät ole mahdollisia USB 1 -liitäntään kytketyssä USB-kiintolevyssä.
2. CAM (Conditional Access Module) -moduuli

   Tällä toiminnolla voit käyttää maksullisia TV-palveluita. Lisätietoja on CAM-moduulin mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

   ####

   - Älä aseta älykorttia suoraan television CAM-korttipaikkaan. Kortti täytyy ensin asettaa valtuutetulta jälleenmyyjältä saatuun CAM-moduuliin.
   - CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.
3. USB 2 (HDD REC)

   Voit nauttia USB-laitteeseen tallennetuista valokuvista, musiikista ja videotiedostoista sekä tallentaa digitaalilähetystä ulkoiseen USB-kiintolevyyn.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, täysin digitaalinen audio-/videoyhteys, jota käytetään television ja minkä tahansa HDMI-varustetun kuva- tai äänilaitteen välillä. Lisäksi jos kytket televisioon ”HDMI-ohjaus”-toimintoa tukevan laitteen, televisio ja laite voivat olla yhteydessä keskenään.

   ####

   - On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
   - Jos kytket Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa tukevan digitaalisen äänijärjestelmän, kytke se television takaosassa olevaan HDMI IN 1 -liitäntään. Jos et käytä tätä liitäntää, käytä lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -kytkentää.
   - Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke se television takaosassa olevaan HDMI IN 4 -liitäntään DVI - HDMI -sovittimella (lisävaruste) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät television takaosassa olevaan PC/HDMI 4 AUDIO IN -liitäntään.
5. PC IN

   Käytä häiriösuojattua PC-kaapelia.

   ####

   - On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua ”D-sub 15” -PC-liitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-11, saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
   - Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke audiokaapeli television takaosassa olevaan AUDIO IN -liitäntään.
6. AUDIO OUT/

   Kytke audiokaapeli tai kuulokkeet. Voit kuunnella television ääntä stereoiden tai kuulokkeiden kautta.
   Jos haluat siirtää äänentoiston kuulokkeisiin tai ulkoiseen äänijärjestelmään, paina HOME ja valitse → [Ääni] → [Kuuloke/äänilähtö].

   ####

   - Jos valitset [Kuuloke/äänilähtö]-asetukseksi [Äänilähtö], valitse [Kiinteä] tai [Säädettävä], paina HOME ja valitse sitten → [Ääni] → [Äänilähtö].

Copyright 2011 Sony Corporation