#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianetsintä >
- Langattoman verkkoyhteyden häiriöt

# Langattoman verkkoyhteyden häiriöt

- Videoiden suoratoisto voi joskus olla heikkolaatuista langatonta LAN-yhteyttä käytettäessä.
- Langaton LAN -yhteys ei toimi tai radiovastaanotto on huono.

Videoiden suoratoisto voi joskus olla heikkolaatuista langatonta LAN-yhteyttä käytettäessä.
  - Langattoman verkon yhteyden laatu vaihtelee esimerkiksi television ja langattoman USB-WLAN-sovittimen tai langattoman reitittimen (tukiaseman) etäisyyden (ja esteiden esim. seinä), ympäristön häiriöiden ja langattoman reitittimen (tukiaseman) laadun vuoksi. Jos käytössä on langaton USB-WLAN-sovitin, on suositeltavaa käyttää 5 GHz:n toimintaa tukevaa langatonta reititintä (tukiasemaa) videoiden suoratoistossa. Laite on myös hyvä sijoittaa lähelle langatonta USB-WLAN-sovitinta (ei koske malleja, joissa on sisäänrakennettu langaton LAN-laite).
Langaton LAN -yhteys ei toimi tai radiovastaanotto on huono.
  - Tarkista television ja langattoman reitittimen (tukiaseman) sijainnit. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
  - - Lähellä on muita langattomia laitteita, mikroaaltouuni, loisteputkivalaisin tms.
  - - Langattoman reitittimen (tukiaseman) ja television välissä on lattia tai seinä.
  - Jos ongelma jatkuu edellä kerrottujen tarkistusten jälkeen, yritä kytkeä laite verkkoon kaapeliyhteydellä.
  - Jos käytössä on USB-WLAN-sovitin, estä signaalihäiriöt kytkemällä jatkokaapeli keskusyksikköön (lisävaruste) ja siirtämällä sovitin etäämmälle.

Copyright 2011 Sony Corporation