#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Problèmes d'image : 3D

# Problèmes d'image : 3D

- Les images 3D ne s’affichent pas./L’effet 3D est faible.
- Il est impossible d’afficher une photo Panorama 3D par balayage.
- Des bandes noires apparaissent de part et d’autre de l’écran lorsque vous regardez des images 3D.
- L’affichage 3D s’active automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
- Le message [Un signal 3D est détecté.] s’affiche automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
- Les lunettes 3D ne sont pas correctement ajustées.
- Le témoin DEL des lunettes 3D clignote.
- Vous ne pouvez pas activer les lunettes 3D.
- Vous ne pouvez pas recharger les lunettes 3D. (S’applique uniquement au modèle TDG-BR250/BR200.)

Les images 3D ne s’affichent pas./L’effet 3D est faible.
  - Vérifiez qu’aucun obstacle ne sépare l’émetteur de synchronisation 3D des lunettes 3D.
  - Remplacez la pile des lunettes 3D ou chargez la pile des lunettes 3D si elles disposent d’une pile rechargeable.
  - Vérifiez que les lunettes 3D sont activées.
  - Si deux images s’affichent côte à côte, appuyez sur 3D pour afficher le Menu 3D, puis appuyez à plusieurs reprises sur 3D jusqu’à ce que [Côte à côte] apparaisse. Si deux images s’affichent l’une au-dessus de l’autre, appuyez sur 3D pour afficher le Menu 3D, puis appuyez à plusieurs reprises sur 3D jusqu’à ce que [Dessus-Dessous] apparaisse.
  - Si l’écran de réglage [Menu 3D] apparaît alors que les images 3D ne s’affichent pas, mettez hors tension l’appareil de lecture du contenu 3D et remettez-le sous tension.
  - La perception de l’effet 3D peut varier selon la personne.
  - Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé si la température ambiante est basse.
  - Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé et que les couleurs de l’affichage soient altérées si vous êtes en position couchée ou penchez la tête.
Il est impossible d’afficher une photo Panorama 3D par balayage.
  - L’affichage d’une photo Panorama 3D par balayage n’est disponible que si [Effet du diaporama] est réglé sur [Simple]. Pour vérifier ce réglage, appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [Options de lecture] → [Effet du diaporama] → [Simple].
  - L’affichage d’une photo Panorama 3D par balayage via le serveur multimédia certifié DLNA n’est pas disponible.
Des bandes noires apparaissent de part et d’autre de l’écran lorsque vous regardez des images 3D.
  - Des bandes noires apparaissent de part et d’autre de l’écran pour permettre le traitement des signaux 3D en mode d’affichage 3D simulé ou lorsque vous réglez la profondeur des images 3D en mode [Régl. de profondeur 3D].
L’affichage 3D s’active automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
  - Activez ou désactivez manuellement l’affichage 3D. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Affichage] → [Paramètres 3D] → [3D automatique] → [Non].
Le message [Un signal 3D est détecté.] s’affiche automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
  - Désactivez le réglage [Notification de signal 3D]. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Affichage] → [Paramètres 3D] → [Notification de signal 3D] → [Non].
Les lunettes 3D ne sont pas correctement ajustées.

(Les réglages suivants s’appliquent uniquement au modèle TDG-BR100.)

  - Réglez les commutateurs de part et d’autre pour un port confortable. Rabattez légèrement les branches vers l’intérieur pour régler le commutateur. ()
  - Pliez (réglez) les branches pour un port confortable. ()
  - Réglez la plaquette pour l’adapter à votre nez. ()
Le témoin DEL des lunettes 3D clignote.

(Le modèle TDG-BR100 est illustré ci-dessous.)

  - Clignote à quelques secondes d’intervalle : indique que les lunettes sont activées.
  - Clignote à 3 reprises : indique que les lunettes sont désactivées. Les lunettes se désactivent si vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 2 secondes ou si aucun signal de l’émetteur de synchronisation 3D n’est détecté pendant plus de 5 minutes.
  - Clignote à 3 reprises toutes les 3 secondes : indique que la capacité de la pile est presque épuisée. Remplacez la pile ou chargez la pile des lunettes 3D si elles disposent d’une pile rechargeable.
  - Témoin DEL
Vous ne pouvez pas activer les lunettes 3D.
  - Remplacez la pile. (S’applique uniquement au modèle TDG-BR100/BR50. Le TDG-BR100 est utilisé comme exemple dans les instructions et illustrations ci-dessous.)
  1. Ouvrez le couvercle de la pile à l’aide d’une pièce de monnaie, etc.
  2. Appuyez sur le bord de la pile et retirez-la de biais.
  3. Insérez une pile (CR2032) avec son côté positif (+) orienté vers le haut.
  4. Fermez le couvercle de la pile à l’aide d’une pièce de monnaie, etc.
  5. Vérifiez que le couvercle est fermé.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Pièce de monnaie, etc.
    Pile (CR2032)

  ####

  - Lors de l’ouverture ou de la fermeture du couvercle de la pile, veillez à insérer solidement une pièce de monnaie, etc. dans la fente afin d’éviter tout glissement.
Vous ne pouvez pas recharger les lunettes 3D. (S’applique uniquement au modèle TDG-BR250/BR200.)
  - Vérifiez si le téléviseur est sous tension. Il est impossible de recharger les lunettes 3D si le téléviseur est en mode veille.
  - Vérifiez si les lunettes 3D sont hors tension. Pour se recharger, les lunettes 3D doivent être hors tension.
  - Vérifiez si le câble USB est correctement branché.

Copyright 2011 Sony Corporation