#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Réglages/Menu Accueil >
- Réglage Analogique >
- Mémorisation manuelle

# Mémorisation manuelle

Prédéfinit une chaîne en appuyant sur PROG +/- afin de sélectionner le numéro de chaîne.

####

- Vous ne pouvez pas choisir un numéro de chaîne configuré pour être ignoré avec l’option [Saut].
- Les options disponibles peuvent varier selon votre région/pays.

Chaîne
  Permet de sélectionner un numéro de chaîne à mémoriser manuellement.
Norme TV
  Permet de sélectionner une norme de diffusion des programmes télévisés.
Canal
  Permet de sélectionner [S] (chaînes diffusées par câble) ou [C] (chaînes terrestres).
AFT
  Permet de syntoniser avec précision les chaînes analogiques afin de régler la qualité d’image.
Filtre Audio
  Améliore le son de la chaîne sélectionnée dans les émissions diffusées en mono.
Saut
  Ignore les chaînes analogiques non utilisées.
LNA
  Améliore la qualité d’image de la chaîne sélectionnée lorsque le signal de diffusion est faible.

  ####

  - Selon la situation, il se peut que [LNA] ne soit pas disponible.
Niveau du signal
  Affiche le niveau du signal pour le programme en cours.
Standard couleur
  Permet de sélectionner le standard couleur en fonction de la chaîne.

Copyright 2011 Sony Corporation