#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Réglages/Menu Accueil >
- Affichage >
- Ecran (pour entrées autres que PC)

# Ecran (pour entrées autres que PC)

Entrées cibles
  Applique des réglages d’écran personnalisés à l’entrée actuelle ou à la mémoire commune partagée par d’autres entrées.

  ####

  - Les entrées disponibles peuvent varier selon votre région/pays.
Format écran

  ####

  - La disponibilité de l’option [14:9] varie selon votre région/pays.
  [Large+] : remplit l’écran avec une déformation minimale.
  [4:3] : affiche l’image 4:3 en conservant sa taille d’origine. Des bandes latérales apparaissent pour remplir l’écran 16:9.
  [Plein] : agrandit l’image horizontalement pour remplir l’écran lorsque le signal d’entrée est au format 4:3.
  Si le signal d’entrée est au format 16:9 (source haute définition), sélectionnez cette option pour afficher l’image 16:9 en conservant sa taille d’origine.
  [Zoom] : affiche les images cinémascopiques (au format Letter Box) dans les proportions correctes.
  [14:9] : affiche l’image 14:9 dans les proportions correctes. Par conséquent, des bandes latérales apparaissent à l’écran.
  [Sous-titres] : agrandit l’image horizontalement pour remplir l’écran 16:9, tout en adaptant les sous-titres à l’écran.
Format Auto
  Modifie automatiquement le réglage [Format écran] pour s’adapter au signal d’entrée.
4:3 par défaut
  Définit le format d’écran par défaut pour un signal d’entrée 4:3.
Zone d'affichage automatique
  Règle automatiquement l’image sur la zone d’affichage la plus appropriée.
Zone d'affichage
  [Tous les pixels] : affiche l’image d’origine lorsque des parties de l’image sont coupées.
  [+1] : affiche l’image sur la surface d’affichage maximale du téléviseur.
  [Normale] : affiche la taille d’image recommandée.
  [-1] : agrandit l’image.

  ####

  - [Tous les pixels] n’est disponible que si le signal d’entrée est 1080i/1080p et si [Format écran] est réglé sur [Plein].
Position de l'écran
  Règle la position verticale et horizontale de l’image.
Amplitude verticale
  Règle l’amplitude verticale de l’image.

Copyright 2011 Sony Corporation