#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Problèmes de son

# Problèmes de son

- Pas de son, mais bonne image.
- Parasites audio.
- Absence de son ou volume sonore réduit lors de l’utilisation d’un système home cinéma.
- Image et/ou son déformés.

Pas de son, mais bonne image.
  - Vérifiez le réglage du volume.
  - Appuyez sur ou + pour annuler l’effet de sourdine.
  - Réglez [Haut-parleurs] sur [Haut-parleur TV] sous [Son]. Si [Système Audio] est sélectionné, le son n’est pas reproduit par les haut-parleurs du téléviseur quel que soit le réglage du volume de ce dernier.
  - Lors de l’utilisation de l’entrée HDMI avec un Super Audio CD ou un DVD-Audio, il se peut que la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne reproduise pas les signaux audio.
Parasites audio.
  - Vérifiez que l’antenne est raccordée à l’aide d’un câble coaxial 75 ohms.
  - Eloignez le câble d’antenne des autres câbles.
  - Pour éviter toute interférence sur le téléviseur, veillez à utiliser un câble d’antenne non endommagé.
  - Réglez la commande [AFT] (Automatic Fine Tuning) afin d’améliorer le son pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [AFT] ne soit pas disponible.)
Absence de son ou volume sonore réduit lors de l’utilisation d’un système home cinéma.
  - Réglez [Haut-parleurs] sur [Système Audio] sous [Son].
  - Réglez [Sortie audio] sur [Fixe] sous [Son].
  - Si vous sélectionnez une chaîne analogique (HF) et si les images s’affichent correctement, modifiez la norme de diffusion des programmes télévisés. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Mémorisation manuelle] → [Norme TV]. (La disponibilité et le nom de l’option [Mémorisation manuelle] peuvent varier selon votre région/pays/situation.)
Image et/ou son déformés.
  - Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques, telles que les voitures, les sèche-cheveux, les appareils Wi-Fi, les téléphones mobiles ou les appareils optiques.
  - Lorsque vous installez un appareil en option, laissez un espace entre celui-ci et le téléviseur.
  - Vérifiez le raccordement de l’antenne/câble.
  - Eloignez des autres câbles le câble d’antenne/du système câblé.
  - Réglez la commande [AFT] (Automatic Fine Tuning) afin d’améliorer l’image/son pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [AFT] ne soit pas disponible.)
  - Réglez [LNA] sur [Non] pour améliorer la réception de l’image. (Selon la situation, il se peut que [LNA] ne soit pas disponible.)
  - Réglez [Filtre Audio] sur [Bas] ou [Haut] afin d’améliorer le son pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [Filtre Audio] ne soit pas disponible.)

Copyright 2011 Sony Corporation