#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Problèmes du réseau domestique (DLNA)

# Problèmes du réseau domestique (DLNA)

- Votre téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.
- Un message s’affiche pour signaler que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.
- Le serveur multimédia certifié DLNA est inaccessible, alors qu’il est répertorié sous [Médias] dans le menu Accueil.
- Certains fichiers photo, audio et vidéo contenus dans le périphérique USB raccordé ou dans le serveur multimédia certifié DLNA ne s’affichent pas.
- Lorsque vous utilisez la fonction Renderer, il n’est pas possible de lire des fichiers audio.

Votre téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.
  - Vérifiez le câble LAN ou la connexion au serveur et au téléviseur.
  - Vérifiez si votre réseau est correctement configuré sur votre téléviseur.
Un message s’affiche pour signaler que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.
  - Vérifiez les paramètres réseau en cours. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau] → [Afficher l'état du réseau]. Si tous vos paramètres réseau ont pour valeur 0.0.0.0, il se peut que votre serveur ne soit pas correctement connecté. Vérifiez vos connexions réseau et/ou consultez le mode d’emploi du serveur pour obtenir davantage d’informations sur la connexion.
  - Reconfigurez vos paramètres réseau.
  - Si le câble LAN est raccordé à un serveur actif et si le téléviseur a acquis une adresse IP, vérifiez les raccordements et configurations de votre serveur multimédia certifié DLNA.

  ####

  - Vous pouvez consulter la configuration de votre adresse IP en sélectionnant l’option [Afficher l'état du réseau].
Le serveur multimédia certifié DLNA est inaccessible, alors qu’il est répertorié sous [Médias] dans le menu Accueil.
  - Vérifiez votre câble/connexion LAN ou la connexion à votre serveur. Il se peut que le téléviseur ne soit plus connecté au serveur.
  - Exécutez la commande [Diagnostics de serveur] pour vérifier si votre serveur multimédia communique correctement avec le téléviseur. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage du réseau domestique] → [Diagnostics de serveur].
Certains fichiers photo, audio et vidéo contenus dans le périphérique USB raccordé ou dans le serveur multimédia certifié DLNA ne s’affichent pas.
  - Il est impossible d’afficher des fichiers non pris en charge.
  - Le nombre maximal de fichiers ou de dossiers accessibles dans un répertoire est de 1 000 pour un périphérique USB et de 30 000 pour un serveur multimédia certifié DLNA. Cette limite comprend les fichiers non pris en charge ou uniquement les dossiers. Les fichiers ou dossiers sont organisés sur la base de leur horodatage. Les fichiers photo et audio ainsi que les dossiers situés au-delà de la limite ne s’affichent pas.
Lorsque vous utilisez la fonction Renderer, il n’est pas possible de lire des fichiers audio.
  - Lorsque vous utilisez la fonction Renderer, certaines applications accompagnent la lecture de la musique en affichant un fichier photo préinstallé sur l’ordinateur. Selon le fichier photo préinstallé, la lecture de la musique peut s’avérer impossible, mais changer de fichier photo peut remédier à cette situation.

Copyright 2011 Sony Corporation