#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Réglages/Menu Accueil >
- Affichage >
- Réglages de l'entrée vidéo

# Réglages de l'entrée vidéo

####

- La disponibilité des réglages [SBM], [Standard couleur] et [Mode Diffusion numérique] varie selon le modèle de téléviseur/région/pays.

Matrice couleurs
  Reproduit les signaux de différence de couleurs. Il est recommandé de conserver la valeur par défaut de ce réglage.
Plage dynamique HDMI
  Produit des couleurs naturelles en modifiant la reproduction du ton de luminance des signaux de couleur de l’entrée HDMI. Il est recommandé de sélectionner [Auto] pour une utilisation standard, afin que la reproduction des tons change automatiquement. Sélectionnez [Pleine] en cas d’apparition de taches noires/blanches.
SBM
  Crée des dégradés à l’aide de la technologie Super Bit Mapping.
Standard couleur
  Permet de sélectionner le standard couleur en fonction du signal d’entrée provenant de la source d’entrée.
Mode Diffusion numérique
  [Optimiser pour texte/graph.] : optimise la qualité d’image du texte et des graphismes dans les services de données numériques.
  [Optimiser pour les vidéos] : optimise la qualité d’image des programmes numériques.

  ####

  - Lorsque [Optimiser pour les vidéos] est sélectionné, l’image et le son peuvent être interrompus temporairement en cas de changement de résolution des programmes numériques. Dans ce cas, réglez sur [Optimiser pour texte/graph.].

Copyright 2011 Sony Corporation