#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Labā puse

# Labā puse

- USB 1
- CAM (nosacījumu piekļuves modulis)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Jūs varat baudīt USB ierīcē uzglabātos foto, mūzikas un video failus.

   ####

   - Kad jūs ierakstāt USB HDD ierīcē, pievienojiet pie USB 2 (HDD REC) pieslēgligzdas (ligzdas). Jūs nevarat ierakstīt vai atskaņot USB HDD ierīcē, kas pievienota USB 1 pieslēgligzdai (ligzdai).
2. CAM (nosacījumu piekļuves modulis)

   Nodrošina piekļuvi TV maksas pakalpojumiem. Lai iegūtu informāciju, skatiet norādījumu rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar jūsu CAM.

   ####

   - Neievietojiet viedkarti tieši TV CAM atverē. Tā jāievieto nosacījumu piekļuves modulī, ar kuru jūs nodrošina pilnvarotais izplatītājs.
   - CAM netiek atbalstīts dažās valstīs/apgabalos. Pārbaudiet to pie sava pilnvarotā izplatītāja.
3. USB 2 (HDD REC)

   Varat baudīt USB ierīcē glabātus foto, mūzikas un video failus un ierakstīt digitālās apraides programmas ārējā USB HDD ierīcē.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nesaspiestu, pilnībā digitālu audio/video saskarni starp šo TV un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aparatūru. Turklāt, kad jūs savienojat aprīkojumu, kas ir savietojams ar “HDMI vadību”, tiek atbalstīti sakari ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Noteikti izmantojiet tikai lietošanai apstiprinātu HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.
   - Ja pievienojat digitālo audiosistēmu, kas ir savietojama ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 1 televizora aizmugurē. Ja ne, tad nepieciešams papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI pieslēgligzda (ligzda), pievienojiet to pie HDMI IN 4 televizora aizmugurē caur DVI, HDMI adaptera (nav piegādāts) saskarni, un pievienojiet aprīkojuma audio izejas pieslēgligzdas (ligzdas) pie PC/HDMI 4 AUDIO IN televizora aizmugurē.
5. PC IN

   Pievienojiet datora kabeli ar ferītu.

   ####

   - Ieteicams izmantot datora kabeli ar ferītu, piemēram, tādu kā “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, kas pieejams Sony servisa centrā) vai līdzvērtīgu.
   - Lai dzirdētu skaņu no datora, izveidojiet savienojumu ar AUDIO IN pieslēgligzdu televizora aizmugurē, izmantojot audio kabeli.
6. AUDIO OUT/

   Savienojiet ar audio kabeli vai austiņām. Jūs varat klausīties televizora skaņu stereosistēmā vai ar austiņām.
   Lai iestatītu skaņas izeju austiņām vai ārējai audio sistēmai, nospiediet HOME, atlasiet → [Skaņa] → [Austiņas/audio izeja].

   ####

   - Kad jūs iestatāt [Audio izeja] [Austiņas/audio izeja], atlasiet [Fiksēta] vai [Mainīga], nospiediet HOME, atlasiet → [Skaņa] → [Audio izeja].

Copyright 2011 Sony Corporation