#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Cita aprīkojuma/interneta izmantošana >
- Mājas tīkls >
- Savienojuma izveide ar mājas tīklu

# Savienojuma izveide ar mājas tīklu

Jūs varat baudīt dažādu saturu (piem., foto/mūzikas/video failus), kas saglabāti DLNA apstiprinātos multivides serveros. Mājas tīkla funkcija ļauj jums baudīt tīkla saturu citās telpās.

Tīkla ierīces (DLNA-
apstiprināts multivides serveris)
Internets
TV
DSL modems/
kabeļa modems
Maršrutētājs

## Foto/mūzikas/video atskaņošana

1. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Foto], [Mūzika] vai [Video] → vēlamais multivides serveris.

2. Atlasa failus vai mapes, lai atskaņotu no saraksta.

####

- Serverim jābūt DLNA apstiprinātam (piem., VAIO).
- Failiem no tīkla ierīces jābūt tālāk norādītajos formātos.
- - Nekustīgs attēls: JPEG
- - Mūzika: MP3, lineārs PCM
- - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX
- Atkarībā no faila atskaņošana var nebūt iespējama, pat ja faila formāts tiek atbalstīts.
- Ritināt iespējams tikai tādus panorāmas skata JPEG failus, kuru horizontālie/vertikālie lielumi atbilst turpmāk tekstā norādītajiem (ja JPEG fails rediģēts, izmantojot datoru vai citu ierīci, ritināšana var nebūt pieejama).
- - Horizontālai ritināšanai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Vertikālai ritināšanai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Modeļiem, kas saderīgi ar 3D, nav iespējams parādīt ar funkciju Uzņemt 3D attēlus kustībā uzņemtu fotoattēlu, izmantojot DLNA sertificētu multivides serveri.
- Panorāmas fotoattēlu ritināšana ir pieejama tikai, kad vienumam [Slīdrādes efekts] ir iestatīta opcija [Vienkāršs]/[Izzust]. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet vienumu OPTIONS, pēc tam atlasiet opciju [Atskaņošanas opcijas] → [Slīdrādes efekts] → [Vienkāršs]/[Izzust].

Copyright 2011 Sony Corporation