#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- “BRAVIA” televizora funkcijas >
- Klātbūtnes sensors

# Klātbūtnes sensors

Ja netiek uztverts neviens skatītājs, samazinās enerģijas patēriņš, automātiski izslēdzot attēlu un ieslēdzot televizoru gaidstāves režīmā.

Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu, pārraugot skatītāja klātbūtni ar iebūvētu sensoru. Ja sensors iepriekš iestatītā laika posmā neuztver nevienu skatītāju, ekrāns tiek automātiski izslēgts un ir dzirdama tikai skaņa. Ja televizors 30 minūtes darbojas ar izslēgtu ekrānu, tas automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Lai iestatītu [Klātbūtnes sensors], nospiediet HOME, tad atlasiet → [Sistēmas iestatīšana] → [EKO] → [Klātbūtnes sensors] → vēlamā opcija.

## Klātbūtnes sensora uztveršanas diapazons

Skats no sāniem
Klātbūtnes sensors
Skats no augšas
6 m
80°
6 m
30°

####

- Attēlotais sensora uztveršanas diapazons pamatojas uz parastiem telpas apstākļiem.
- Pat tad, ja televizora priekšā atrodas cilvēks, sensors var neko neuztvert, ja cilvēks nekustas.
- Sensors var nedarboties, ja mainās apkārtējā temperatūra gaisa kondicionēšanas u.tml. iemeslu dēļ.
- Sensors ir jutīgs pret kustībām šķērsvirzienā un virzienā no apakšas uz augšu. Iespējama pazemināta jutība pret skatītāja kustībām turp vai atpakaļ virzienā.
- Sensora uztveršanas diapazons var mainīties atkarībā no televizora novietojuma, telpas temperatūras un apgaismojuma apstākļiem.

Copyright 2011 Sony Corporation