#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Problemen oplossen >
- Beeldproblemen: algemeen

# Beeldproblemen: algemeen

- Er verschijnen kleine zwarte en/of heldere punten op het scherm.
- De beelden zijn vervormd.
- Geen beeldkleur./Donker beeld.
- Het scherm wisselt af tussen donker en licht.
- Geen beeldkleur van apparatuur aangesloten op de COMPONENT IN-aansluitingen.
- Het beeld en/of geluid is vervormd.

Er verschijnen kleine zwarte en/of heldere punten op het scherm.
  - Het scherm is opgebouwd uit pixels. Kleine zwarte en/of heldere punten (pixels) op het scherm duiden niet op een storing.
De beelden zijn vervormd.
  - Stel [Motionflow] in op [Standaard] of [Uit]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow].)
  - Wijzig de huidige instelling voor [Film Mode].
  - Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de situatie.)
  - Pas [AFT] (Automatic Fine Tuning) aan voor een betere analoge beeldontvangst. ([AFT] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
  - Houd de tv uit de buurt van ruisbronnen zoals mobiele telefoons, auto's, motorfietsen of haardrogers.
  - Als u een lintkabel van 300 ohm gebruikt, dient u de overtollige kabel weg van de tv te leiden of in de plaats een coaxkabel van 75 ohm (niet bijgeleverd) te gebruiken. Het gebruik van een hoogwaardige coaxkabel van 75 ohm (kabel met dubbele afscherming) wordt aanbevolen.
Geen beeldkleur./Donker beeld.
  - Kies [Reset] onder [Beeld].
  - Als [Omgevingssensor] ingesteld is op [Gematigd] wordt het scherm tijdelijk verduisterd als de sensor geen gezichtspatronen herkent of wordt het beeld uitgeschakeld als er gedurende een vooraf ingestelde tijd geen beweging wordt gedetecteerd. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met de intelligente omgevingssensor.)
Het scherm wisselt af tussen donker en licht.
  - Als [Omgevingssensor] ingesteld is op [Gematigd] wordt het scherm tijdelijk verduisterd als de sensor geen gezichtspatronen herkent of wordt het beeld uitgeschakeld als er gedurende een vooraf ingestelde tijd geen beweging wordt gedetecteerd. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met de intelligente omgevingssensor.)
Geen beeldkleur van apparatuur aangesloten op de COMPONENT IN-aansluitingen.
  - Controleer de aansluiting van de COMPONENT IN-aansluitingen en ga na of de stekkers volledig ingevoerd zijn.
Het beeld en/of geluid is vervormd.
  - Houd de tv uit de buurt van elektrische ruisbronnen zoals auto's, haardrogers, WiFi-toestellen, mobiele telefoons of optionele apparatuur.
  - Houd bij het installeren van de optionele apparatuur wat ruimte vrij tussen de apparatuur en de tv.
  - Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  - Houd de kabel van de antenne/kabeltelevisie uit de buurt van andere aansluitingskabels.
  - Pas [AFT] (Automatic Fine Tuning) aan voor een betere analoge beeld-/geluidsontvangst. ([AFT] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
  - Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de situatie.)
  - Stel [Audio Filter] in op [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst. ([Audio Filter] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)

Copyright 2011 Sony Corporation