#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Andere apparatuur/internet gebruiken >
- Pc

# Pc

Geniet van muziek, afbeeldingen en andere inhoud op uw pc door deze aan te sluiten via de geschikte kabels.

D-sub 15-kabel (niet bijgeleverd)
Audiokabel (niet bijgeleverd)
Pc
Tv

####

- Het wordt aanbevolen een pc-kabel met ferrietfilters te gebruiken, zoals de "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, verkrijgbaar bij het Sony-servicecentrum) of een gelijksoortige kabel.
- U kunt een HDMI-compatibele pc aansluiten via een HDMI-kabel.

## Referentietabel pc-ingangssignaal

- VGA
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 640/480
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 31,5/60
- - Standaard: VGA
- SVGA
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 800/600
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 37,9/60
- - Standaard: VESA-richtlijnen
- XGA
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 1.024/768
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 48,4/60
- - Standaard: VESA-richtlijnen
- WXGA
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standaard: VESA
- SXGA (alleen Full HD-model)
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 1.280/1.024
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 64,0/60
- - Standaard: VESA
- HDTV* (alleen Full HD-model)
- - Horizontaal (pixel)/verticaal (lijn): 1.920/1.080
- - Horizontale frequentie (kHz)/verticale frequentie (Hz): 67,5/60
- - Standaard: EIA*

####

- De pc-ingang op deze tv ondersteunt geen sync op groen of composiet sync.
- De pc-ingang op deze tv ondersteunt geen interlace-signalen.
- Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de signalen in de tabel te gebruiken. Bij plug and play worden signalen met een verticale frequentie van 60 Hz automatisch gedetecteerd. (Het is mogelijk dat u uw pc dient opnieuw op te starten.)

* Bij toepassing van de 1080p-timing op de HDMI-invoer wordt dit behandeld als videotiming en niet als pc-timing. Dit beïnvloedt de instellingen bij [Systeem settings] en [Weergave-instellingen]. Om pc-inhoud te bekijken, stelt u [Scène kiezen] in op [Grafisch], [Schermmodus] in op [Volledig] en [Beeld bereik] op [Hoge resolutie]. ([Beeld bereik] kan enkel geconfigureerd worden als [Auto Display omgeving] ingesteld is op [Uit].)

Copyright 2011 Sony Corporation