#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Rechts

# Rechts

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Hiermee kunt u genieten van foto-, muziek- en videobestanden die opgeslagen zijn op een USB-apparaat.

   ####

   - Wanneer u wilt opnemen op een USB HDD-apparaat, sluit u dit aan op de USB 2 (HDD REC)-aansluiting. U kunt niet opnemen op of afspelen van een USB HDD-apparaat dat aangesloten is op de USB 1-aansluiting.
2. CAM (Conditional Access Module)

   Biedt u toegang tot betaaltelevisieservices. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw CAM voor meer informatie.

   ####

   - Plaats de smartcard niet rechtstreeks in de CAM-sleuf van de tv. U moet deze plaatsen in de Conditional Access Module die u heeft gekregen van uw geautoriseerde verdeler.
   - CAM wordt niet in alle landen/zones ondersteund. Doe navraag bij uw geautoriseerde verdeler.
3. USB 2 (HDD REC)

   U kunt genieten van foto-, muziek- en videobestanden opgeslagen op een USB-apparaat en een digitale uitzending opnemen op een extern USB HDD-apparaat.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) biedt een niet-gecomprimeerde volledig digitale audio/video-interface tussen deze tv en eventuele A/V-apparatuur die uitgerust is met HDMI. Wanneer u bovendien een apparaat aansluit dat compatibel is met "Controle voor HDMI", wordt communicatie met het aangesloten apparaat ondersteund.

   ####

   - Gebruik enkel een geautoriseerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.
   - Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met Audio Return Channel-technologie (ARC) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 1 aan de achterkant van de tv. Als dit niet het geval is, is een bijkomende verbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vereist.
   - Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u deze aan op HDMI IN 4 aan de achterkant van de tv via een DVI - HDMI-adapterinterface (niet bijgeleverd) en sluit u de audio-uitgangen van de apparatuur aan op PC/HDMI 4 AUDIO IN aan de achterkant van de tv.
5. PC IN

   Voor het aansluiten van een pc-kabel met ferrietfilters.

   ####

   - Het wordt aanbevolen een pc-kabel met ferrietfilters te gebruiken, zoals de "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, verkrijgbaar bij het Sony-servicecentrum) of een gelijksoortige kabel.
   - Om pc-geluid in te voeren, sluit u de pc aan op de AUDIO IN-aansluiting aan de achterkant van de tv met behulp van een audiokabel.
6. AUDIO OUT/

   Voor het aansluiten van een audiokabel of een hoofdtelefoon. U kunt luisteren naar het geluid van de tv via uw stereosysteem of hoofdtelefoon.
   Om het geluid uit te voeren naar een hoofdtelefoon of een extern audiosysteem, drukt u op HOME en selecteert u → [Geluid] → [Hoofdtelefoon/Audio Uit].

   ####

   - Als u [Audio uit] instelt onder [Hoofdtelefoon/Audio Uit], selecteert u [Vast] of [Variabel], drukt u op HOME en selecteert u → [Geluid] → [Audio uit].

Copyright 2011 Sony Corporation