#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Instellingen/Startmenu >
- Weergave-instellingen >
- Video-invoerinstellingen

# Video-invoerinstellingen

####

- [SBM], [Kleurensysteem] en [Digitale modus Broadcast Picture] zijn beschikbaar afhankelijk van het model van uw tv en uw regio/land.

Kleurenmatrix
  Reproduceert de kleurverschilsignalen. Het is aan te raden voor deze instelling de fabrieksinstelling te behouden.
HDMI Dynamisch Bereik
  Zorgt voor natuurlijke kleuren door de reproductie van de luminantietinten van ingevoerde HDMI-kleursignalen te wijzigen. Wij raden u aan [Auto] te selecteren voor standaardgebruik; hierdoor wordt de reproductie van tinten automatisch gewijzigd. Selecteer [Volledig] indien zwarte/witte kleuren uitgesmeerd lijken.
SBM
  Creëert gradaties met behulp van de technologie Super Bit Mapping.
Kleurensysteem
  Stelt het kleursysteem in op basis van het invoersignaal van de ingangsbron.
Digitale modus Broadcast Picture
  [Opt. voor tekst/afbeeldingen]: Optimaliseert de beeldkwaliteit van tekst en graphics in digitale gegevensservices.
  [Optimaliseren voor video]: Optimaliseert de beeldkwaliteit van digitale uitzendingen.

  ####

  - Als [Optimaliseren voor video] geselecteerd wordt, kan het beeld of geluid tijdelijk wegvallen als de resolutie van een digitale uitzending verandert. Kies in dat geval de instelling [Opt. voor tekst/afbeeldingen].

Copyright 2011 Sony Corporation