#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Problemen oplossen >
- Beeldproblemen: 3D

# Beeldproblemen: 3D

- Er worden geen 3D-beelden weergegeven./Het 3D-effect is zwak.
- Een foto met 3D-panorama door beweging kan niet worden weergegeven.
- Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden.
- De 3D-weergave wordt automatisch ingeschakeld als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
- Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
- De 3D Bril past niet goed.
- De led-aanduiding op de 3D Bril knippert.
- U kunt de 3D Bril niet inschakelen.
- U kunt de 3D Bril niet opladen. (Enkel van toepassing voor TDG-BR250/BR200.)

Er worden geen 3D-beelden weergegeven./Het 3D-effect is zwak.
  - Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de 3D Sync Zender en de 3D Bril.
  - Vervang de batterij in de 3D Bril of laad de batterij op als de 3D Bril een herlaadbare batterij heeft.
  - Controleer of de 3D Bril ingeschakeld is.
  - Als twee beelden naast elkaar worden weergegeven, drukt u op 3D om het 3D-menu weer te geven en drukt u vervolgens herhaaldelijk op 3D tot [Naast elkaar] verschijnt. Als twee beelden boven elkaar worden weergegeven, drukt u op 3D om het 3D-menu weer te geven en drukt u vervolgens herhaaldelijk op 3D tot [Boven elkaar] verschijnt.
  - Als het instelscherm van [3D-menu] verschijnt en er geen 3D-beelden worden weergegeven, schakel dan het apparaat uit dat de 3D-inhoud afspeelt en schakel het daarna weer in.
  - Het 3D-effect kan van persoon tot persoon verschillend worden ervaren.
  - Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn bij een lage omgevingstemperatuur.
  - Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn en de weergavekleur kan veranderen als u neerligt of uw hoofd schuin houdt.
Een foto met 3D-panorama door beweging kan niet worden weergegeven.
  - Een foto met 3D-panorama door beweging weergeven, is alleen mogelijk als [Effect diavoorstelling] ingesteld is op [Eenvoudig]. Om de instelling te bevestigen, drukt u op OPTIONS en selecteert u [Afspeelopties] → [Effect diavoorstelling] → [Eenvoudig].
  - Het weergeven van een foto met 3D-panorama door beweging via de DLNA-gecertificeerde mediaserver niet mogelijk.
Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden.
  - Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm om 3D-signalen te verwerken in de gesimuleerde 3D-weergavemodus of bij het aanpassen van de diepte van 3D-beelden onder [Regeling 3D-diepte].
De 3D-weergave wordt automatisch ingeschakeld als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
  - Stel in zodat de 3D-weergave handmatig wordt in- of uitgeschakeld. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Weergave-instellingen] → [3D-instellingen] → [Auto 3D] → [Uit].
Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
  - Deactiveer de instelling [3D-signaalwaarschuwing]. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Weergave-instellingen] → [3D-instellingen] → [3D-signaalwaarschuwing] → [Uit].
De 3D Bril past niet goed.

(De volgende aanpassingen zijn alleen van toepassing voor TDG-BR100.)

  - Pas de twee schakelaars aan beide kanten aan voor een comfortabele pasvorm. Houd de brilarmen enigszins naar binnen gericht om de schakelaar te regelen. ()
  - Buig de armen (pas ze aan) voor een comfortabele pasvorm. ()
  - Pas het neusstuk aan uw neus aan. ()
De led-aanduiding op de 3D Bril knippert.

(Op de volgende afbeelding ziet u de TDG-BR100.)

  - Het lampje knippert elke paar seconden: de bril is ingeschakeld.
  - Het lampje knippert 3 keer: de bril wordt uitgeschakeld. De bril wordt uitgeschakeld als u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt houdt of als er langer dan 5 minuten geen signaal van de 3D Sync Zender wordt gedetecteerd.
  - Het lampje knippert elke 3 seconden 3 keer: de batterijcapaciteit is erg laag. Vervang de batterij of laad de batterij op als de 3D Bril een herlaadbare batterij heeft.
  - Led-aanduiding
U kunt de 3D Bril niet inschakelen.
  - Vervang de batterij. (Enkel van toepassing voor de TDG-BR100/BR50. De TDG-BR100 wordt gebruikt als een voorbeeld in de volgende instructies en illustraties.)
  1. Open het batterijklepje met behulp van een muntstuk enz.
  2. Duw tegen de rand van de batterij en verwijder deze onder een hoek.
  3. Plaats een batterij (CR2032) met de positieve (+) kant naar boven gericht.
  4. Sluit het batterijklepje met behulp van een muntstuk enz.
  5. Controleer of het klepje gesloten is.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Muntstuk enz.
    Batterij (CR2032)

  ####

  - Breng bij het openen of sluiten van de batterijklep het muntstuk enz. goed in de gleuf in om doorschieten te voorkomen.
U kunt de 3D Bril niet opladen. (Enkel van toepassing voor TDG-BR250/BR200.)
  - Controleer of de tv ingeschakeld is. De 3D Bril kan niet opgeladen worden als de tv in de stand-by stand staat.
  - Controleer of de 3D Bril uitgeschakeld is. De 3D Bril moet uitgeschakeld zijn om op te laden.
  - Controleer of de USB-kabel correct aangesloten is.

Copyright 2011 Sony Corporation