#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Utilisation d'un autre appareil/Internet >
- PC

# PC

Profitez de la musique, des images et d’autres contenus provenant de votre PC en le raccordant à l’aide des câbles dédiés.

Câble D-sub 15 (non fourni)
Câble audio (non fourni)
PC
Téléviseur

####

- Nous vous recommandons d’utiliser un câble PC avec ferrites, comme le « Connecteur, D-Sub 15 » (réf. 1-793-504-11, disponible auprès de votre centre de service après-vente Sony) ou de type équivalent.
- Vous pouvez raccorder un PC compatible HDMI à l’aide d’un câble HDMI.

## Tableau de compatibilité du signal d’entrée PC

- VGA
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 640/480
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 31,5/60
- - Système : VGA
- SVGA
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 800/600
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 37,9/60
- - Système : Instructions VESA
- XGA
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 1 024/768
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 48,4/60
- - Système : Instructions VESA
- WXGA
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Système : VESA
- SXGA (modèle Full HD uniquement)
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 1 280/1 024
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 64,0/60
- - Système : VESA
- HDTV* (modèle Full HD uniquement)
- - Horizontal (pixels)/Vertical (lignes) : 1 920/1 080
- - Fréquence horizontale (kHz)/Fréquence verticale (Hz) : 67,5/60
- - Système : EIA*

####

- L’entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge la synchronisation sur le Vert ou le signal composite de synchronisation.
- L’entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
- Pour une qualité d’image optimale, il est recommandé d’utiliser les signaux du tableau. En mode Plug-and-Play, les signaux possédant une fréquence verticale de 60 Hz sont automatiquement détectés. (Il peut être nécessaire de redémarrer le PC.)

* La durée 1080p lorsqu’elle s’applique à l’entrée HDMI sera traitée comme la durée vidéo et non pas une durée d’ordinateur. Cela affectera les [Paramètres système] et les réglages de [Affichage]. Pour voir le contenu de l’ordinateur, réglez [Sélection scène] sur [Graphiques], [Format écran] sur [Plein] et [Zone d'affichage] sur [Tous les pixels]. ([Zone d'affichage] ne peut être configuré que lorsque [Zone d'affichage automatique] est réglé sur [Non].)

Copyright 2011 Sony Corporation