#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Hibaelhárítás >
- Problémák - kép: 3D

# Problémák - kép: 3D

- A 3D képek nem jelennek meg./A 3D hatás gyenge.
- A 3D panorámapásztázás segítségével készített fénykép nem jeleníthető meg.
- A képernyő két oldalán fekete sávok jelennek meg a 3D képek megtekintésekor.
- A 3D megjelenítés a 3D-jel érzékelésekor automatikusan átvált.
- A 3D-jel érzékelésekor a [3D-jel érzékelése.] üzenet automatikusan megjelenik.
- A 3D szemüveg nem illeszkedik megfelelően.
- A 3D szemüveg LED-jelzőfénye villog.
- A 3D szemüveg nem kapcsolható be.
- A 3D szemüveg nem tölthető fel. (Csak a TDG-BR250/BR200 modellekre érvényes.)

A 3D képek nem jelennek meg./A 3D hatás gyenge.
  - Győződjön meg róla, hogy a 3D vezérlő és a 3D szemüveg között nincs semmilyen akadály.
  - Cserélje ki az elemet a 3D szemüvegben, vagy töltse fel az elemet, ha újratölthető elemmel használja a 3D szemüveget.
  - Győződjön meg róla, hogy a 3D szemüveg be van kapcsolva.
  - Ha két kép egymás mellett van megjelenítve, nyomja meg a 3D gombot a 3D menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg többször a 3D gombot, míg az [Egymás mellett] meg nem jelenik. Ha két kép egymás fölött van megjelenítve, nyomja meg a 3D gombot a 3D menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg többször a 3D gombot, míg az [Egymás fölött] meg nem jelenik.
  - Ha a [3D menü] képernyő megjelenik, a 3D képek azonban nem, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a 3D tartalmat lejátszó eszközt.
  - Az észlelt 3D hatás egyes személyeknél más és más lehet.
  - Előfordulhat, hogy a 3D hatás kevésbé érzékelhető, ha a környezeti hőmérséklet alacsony.
  - Előfordulhat, hogy a 3D hatás kevésbé érzékelhető, a megjelenítési szín pedig eltolódik, ha lefekszik, vagy oldalra dönti a fejét.
A 3D panorámapásztázás segítségével készített fénykép nem jeleníthető meg.
  - A 3D panorámapásztázás segítségével készített fénykép megjelenítése akkor érhető el, ha a [Diavetítés effektus] beállítás [Egyszerű] értékű. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Lejátszási opciók] → [Diavetítés effektus] → [Egyszerű] lehetőséget.
  - A 3D panorámapásztázás segítségével készített fénykép megjelenítése DLNA-tanúsítással rendelkező médiakiszolgálón keresztül nem érhető el.
A képernyő két oldalán fekete sávok jelennek meg a 3D képek megtekintésekor.
  - A fekete sávok akkor jelennek meg a képernyő két oldalán, amikor a 3D-jeleket a készülék feldolgozza a szimulált 3D megjelenítési módhoz, vagy beállítja a 3D képek mélységét a [3D mélység beállítása] funkcióval.
A 3D megjelenítés a 3D-jel érzékelésekor automatikusan átvált.
  - Állítsa be a 3D megjelenítés manuális be- vagy kikapcsolását. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Megjelenítés] → [3D beállítások] → [Automatikus 3D] → [Ki] lehetőséget.
A 3D-jel érzékelésekor a [3D-jel érzékelése.] üzenet automatikusan megjelenik.
  - Törölje az [Értesítés 3D-jelről] beállítást. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Megjelenítés] → [3D beállítások] → [Értesítés 3D-jelről] → [Ki] lehetőséget.
A 3D szemüveg nem illeszkedik megfelelően.

(A következő beállítások csak a TDG-BR100 modellre érvényesek.)

  - A kényelmes viseletet a szárbeállító mindkét oldalon történő beállításával biztosíthatja. A szárbeállító beállításához közelítse finoman egymás felé a szemüveg szárait. ()
  - A kényelmes viselet érdekében a szemüveg szárai hajlíthatók (állíthatók). ()
  - Állítsa be az orrtámaszt az orrának megfelelően. ()
A 3D szemüveg LED-jelzőfénye villog.

(Az alábbi ábrán a TDG-BR100 szemüveg látható.)

  - Néhány másodpercenként villog: azt jelzi, hogy a szemüveg be van kapcsolva.
  - 3-szor villog: a szemüveg kikapcsolását jelzi. Ha 2 vagy több másodpercig lenyomva tartja a bekapcsoló gombot, illetve, ha legalább 5 percig nincs jel a 3D vezérlőből, a szemüveg kikapcsol.
  - 3 másodpercenként 3-szor villog: azt jelzi, hogy az elem csaknem teljesen lemerült. Cserélje ki az elemet, vagy töltse fel az elemet, ha újratölthető elemmel használja a 3D szemüveget.
  - LED-jelzőfény
A 3D szemüveg nem kapcsolható be.
  - Cserélje ki az elemet. (Csak a TDG-BR100/BR50 modellekre érvényes. A következő útmutatásban és ábrákon a TDG-BR100 modellt használjuk példaként.)
  1. Egy érme stb. használatával nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét.
  2. Nyomja meg az elem szélét, és elfordítva távolítsa el az elemet.
  3. Tegyen be egy elemet (CR2032) úgy, hogy a pozitív (+) oldala felfelé nézzen.
  4. Egy érme stb. használatával zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
  5. Győződjön meg róla, hogy a fedél zárva van.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Érme stb.
    Elem (CR2032)

  ####

  - Az elemtartó rekesz fedelének felnyitásakor vagy visszazárásakor a csúszás elkerülése érdekében szorosan illessze a nyílásba az érmét stb.
A 3D szemüveg nem tölthető fel. (Csak a TDG-BR250/BR200 modellekre érvényes.)
  - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a televíziókészülék. A 3D szemüveg nem tölthető fel, ha a televíziókészülék készenléti üzemmódban van.
  - Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 3D szemüveg. A feltöltéshez a 3D szemüvegnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
  - Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e az USB-kábel.

Copyright 2011 Sony Corporation