#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Depanare >
- Simptome imagine: 3D

# Simptome imagine: 3D

- Imaginile 3D nu sunt afişate./Efectul 3D este slab.
- Nu este posibilă afişarea unei fotografii Foto pan. prin balans 3D.
- Apar bare negre pe ambele părţi ale ecranului atunci când urmăriţi imagini 3D.
- Afişarea 3D este activată automat la detectarea semnalului 3D.
- Mesajul [Este detectat semnal 3D.] apare automat la detectarea semnalului 3D.
- Ochelarii 3D nu se potrivesc bine.
- Indicatorul LED de pe ochelarii 3D luminează intermitent.
- Nu puteţi porni ochelarii 3D.
- Nu puteţi încărca ochelarii 3D. (Valabil numai pentru TDG-BR250/BR200.)

Imaginile 3D nu sunt afişate./Efectul 3D este slab.
  - Asiguraţi-vă că nu există obstacole între transmiţătorul de sincronizare 3D şi ochelarii 3D.
  - Înlocuiţi bateria ochelarilor 3D sau încărcaţi bateria dacă ochelarii 3D dispun de baterii reîncărcabile.
  - Asiguraţi-vă că ochelarii 3D sunt porniţi.
  - Dacă două imagini sunt afişate alăturat, apăsaţi 3D pentru a afişa meniul 3D, apoi apăsaţi 3D în mod repetat, până când apare [Alăturate]. Dacă două imagini sunt afişate una deasupra celeilalte, apăsaţi 3D pentru a afişa meniul 3D, apoi apăsaţi 3D în mod repetat, până când apare [Suprapuse].
  - Dacă apare ecranul de setare [Meniu 3D] şi imaginile 3D nu sunt afişate, opriţi dispozitivul care redă conţinut 3D şi reporniţi-l.
  - Efectul 3D perceput poate varia de la o persoană la alta.
  - Efectul 3D poate fi mai puţin pronunţat dacă temperatura ambientală este mai redusă.
  - Este posibil ca efectul 3D să fie mai puţin pronunţat şi ca intensitatea culorii afişate să se modifice dacă staţi întins sau dacă vă aplecaţi capul.
Nu este posibilă afişarea unei fotografii Foto pan. prin balans 3D.
  - Afişarea unei fotografii Foto pan. prin balans 3D este posibilă numai când opţiunea [Efect diaporamă] este setată la [Simplu]. Pentru a confirma setarea, apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [Opţiuni redare] → [Efect diaporamă] → [Simplu].
  - Nu este posibilă afişarea unei fotografii Foto pan. prin balans 3D cu ajutorul serverului media certificat DLNA.
Apar bare negre pe ambele părţi ale ecranului atunci când urmăriţi imagini 3D.
  - Benzile negre apar pe ambele părţi ale ecranului în vederea procesării semnalelor 3D pentru modul de afişare 3D simulat sau la reglarea profunzimii imaginilor 3D în [Reglare adâncime 3D].
Afişarea 3D este activată automat la detectarea semnalului 3D.
  - Setaţi activarea sau dezactivarea manuală a afişării 3D. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Afişare] → [Setări 3D] → [3D auto] → [Oprit].
Mesajul [Este detectat semnal 3D.] apare automat la detectarea semnalului 3D.
  - Dezactivaţi setarea [Notificare semnal 3D]. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Afişare] → [Setări 3D] → [Notificare semnal 3D] → [Oprit].
Ochelarii 3D nu se potrivesc bine.

(Reglajele următoare se aplică numai pentru TDG-BR100.)

  - Setaţi comutatoarele de pe ambele părţi, pentru o potrivire confortabilă. Închideţi braţele ochelarilor uşor spre interior, pentru a activa comutatorul. ()
  - Înclinaţi (reglaţi) ramele ochelarilor, pentru o potrivire confortabilă. ()
  - Reglaţi suportul pentru nas. ()
Indicatorul LED de pe ochelarii 3D luminează intermitent.

(Ilustraţia următoare prezintă modelul TDG-BR100.)

  - Luminează intermitent la fiecare câteva secunde: Indică faptul că ochelarii sunt activaţi.
  - Luminează intermitent de 3 ori: indică faptul că ochelarii au fost dezactivaţi. Ochelarii se opresc dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde sau dacă aceştia nu primesc niciun semnal de la transmiţătorul de sincronizare 3D timp de peste 5 minute.
  - Luminează intermitent de 3 ori, la fiecare 3 secunde: indică faptul că bateria este aproape consumată. Înlocuiţi bateria sau încărcaţi-o, dacă ochelarii 3D dispun de o baterie reîncărcabilă.
  - Indicator LED
Nu puteţi porni ochelarii 3D.
  - Înlocuiţi bateria. (Valabil numai pentru TDG-BR100/BR50. TDG-BR100 este utilizat ca exemplu în instrucţiunile şi ilustraţiile următoare.)
  1. Deschideţi capacul compartimentului bateriei cu ajutorul unei monezi etc.
  2. Apăsaţi muchia bateriei şi scoateţi-o sub un anumit unghi.
  3. Introduceţi o baterie (CR2032) cu borna pozitivă (+) orientată în sus.
  4. Închideţi capacul compartimentului bateriei cu ajutorul unei monezi etc.
  5. Asiguraţi-vă că aţi închis capacul.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Monedă etc.
    Baterie (CR2032)

  ####

  - La deschiderea sau închiderea capacului compartimentului bateriei, introduceţi bine moneda etc. în fantă, pentru a evita alunecarea.
Nu puteţi încărca ochelarii 3D. (Valabil numai pentru TDG-BR250/BR200.)
  - Verificaţi dacă televizorul este pornit. Ochelarii 3D nu pot fi încărcaţi dacă televizorul este în modul standby.
  - Verificaţi dacă ochelarii 3D sunt dezactivaţi. Ochelarii 3D trebuie dezactivaţi pentru a se încărca.
  - Verificaţi cablul USB, pentru a vedea dacă este conectat corespunzător.

Copyright 2011 Sony Corporation