#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Справа

# Справа

- USB 1
- CAM (Модуль ограниченного доступа)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Можно воспроизводить фотографии, музыкальные файлы и видео, хранящиеся на устройстве USB.

   ####

   - При использовании записи на жесткий диск USB подключайте его к гнезду USB 2 (HDD REC). Жесткий диск USB, подключенный к гнезду USB 1, нельзя использовать для записи и воспроизведения.
2. CAM (Модуль ограниченного доступа)

   Обеспечивает доступ к платным телевизионным услугам. Для получения более подробной информации см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к модулю CAM.

   ####

   - Не вставляйте смарт-карту непосредственно в разъем CAM на телевизоре. Смарт-карту необходимо вставлять в модуль ограниченного доступа, предоставленный авторизованным дилером.
   - Разъем CAM поддерживается не во всех странах или регионах. Обратитесь за соответствующей информацией к своему дилеру.
3. USB 2 (HDD REC)

   Можно воспроизводить фотографии, музыкальные файлы и видео, сохраненные на устройстве USB, а также записывать цифровую трансляцию на внешний жесткий диск USB.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представляет собой интерфейс несжатого цифрового аудио/видео между телевизором и любым аудио-/видеооборудованием, совместимым с HDMI. Кроме того, при подключении устройства, совместимого с функцией “Контроль по HDMI”, обеспечивается поддержка связи с подключенным устройством.

   ####

   - Используйте только сертифицированный кабель HDMI с логотипом HDMI.
   - При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 1 в задней части телевизора. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Если устройство имеет гнезда DVI, подключите его к порту HDMI IN 4 в задней части телевизора через переходной интерфейс DVI - HDMI (не прилагается), и подключите гнезда аудиовыхода устройства ко входу PC/HDMI 4 AUDIO IN в задней части телевизора.
5. PC IN

   Подключите кабель ПК с ферритовыми кольцами.

   ####

   - Рекомендуется использовать специальный кабель для подключения ПК с ферритовыми кольцами, например “15-контактный разъем D-sub” (этот кабель можно приобрести в сервисных центрах Sony, код для заказа 1-793-504-11), или эквивалентный ему.
   - Для ввода звука с ПК подключите аудиокабель к гнезду AUDIO IN в задней части телевизора.
6. AUDIO OUT/

   Подключение аудиокабеля или наушников. Звук с телевизора можно слушать через стереосистему или наушники.
   Чтобы установить вывод звука через наушники или внешнюю аудиосистему, нажмите HOME и выберите → [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука].

   ####

   - При установке значения [Линейный выход звука] в разделе [Наушники/Линейный выход звука] выберите [Постоянный] или [Регулируемый], нажмите HOME и выберите → [Звук] → [Линейный выход звука].

Copyright 2011 Sony Corporation