#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Неисправности звука

# Неисправности звука

- Хорошее качество изображения, но нет звука.
- Звуковые помехи.
- Звук в системе домашнего кинотеатра не слышен или слишком тихий.
- Искажение изображения и (или) звука.

Хорошее качество изображения, но нет звука.
  - Проверьте уровень громкости.
  - Нажмите кнопку или , чтобы отменить отключение звука.
  - Установите для параметра [Динамик] значение [Динамик ТВ] в меню [Звук]. Если для этого параметра установлено значение [Аудиосистема], звук не будет выводиться из динамика телевизора независимо от уровня громкости телевизора.
  - При подаче на вход HDMI сигналов Super Audio CD или DVD-Audio на выход DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) может не выводиться аудиосигнал.
Звуковые помехи.
  - Подсоедините антенну коаксиальным кабелем 75 Ом.
  - Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.
  - Во избежание появления помех используйте неповрежденный кабель антенны.
  - Отрегулируйте [АПЧ] (автоматическая подстройка частоты) для улучшения аналогового приема звука (функция [АПЧ] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).
Звук в системе домашнего кинотеатра не слышен или слишком тихий.
  - Установите для параметра [Динамик] значение [Аудиосистема] в меню [Звук].
  - Установите для параметра [Линейный выход звука] значение [Постоянный] в меню [Звук].
  - При выборе аналогового канала (RF) и правильном воспроизведении изображений измените систему вещания телевизора. Нажмите HOME, затем выберите → [Руч. настр. прогр.] → [Система ТВ] (доступность или название пунктов [Руч. настр. прогр.] может изменяться в зависимости от региона/страны/ситуации).
Искажение изображения и (или) звука.
  - Устанавливайте телевизор вдали от таких источников электрических помех, как автомобили, фены, устройства Wi-Fi, мобильные телефоны, оптические приборы.
  - При установке дополнительных устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.
  - Проверьте подключение антенны или кабеля.
  - Держите кабель антенны AM/кабель телевизора вдали от других соединительных кабелей.
  - Отрегулируйте [АПЧ] (автоматическая подстройка частоты) для улучшения аналогового приема изображения и звука (функция [АПЧ] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).
  - Чтобы улучшить прием изображения, установите для параметра [LNA] значение [Выкл.] (параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации).
  - Чтобы улучшить аналоговый прием звука, установите для параметра [Аудиофильтр] значение [Слаб.] или [Сильн.] (функция [Аудиофильтр] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).

Copyright 2011 Sony Corporation