#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Неисправности изображения: 3D

# Неисправности изображения: 3D

- Не отображаются 3D-изображения/3D-эффект слабый.
- Фотографию в режиме Панорамный 3D-обзор не удастся отобразить.
- При просмотре 3D-изображений с обеих сторон экрана отображаются черные полосы.
- 3D-дисплей автоматически включается при обнаружении 3D-сигнала.
- Сообщение [Обнаружен 3D-сигнал.] автоматически отобразится после обнаружения 3D-сигнала.
- 3D-очки неправильно сидят.
- На 3D-очках мигает светодиодный индикатор.
- Не удается включить 3D-очки.
- Не удается зарядить 3D-очки. (Относится только к модели TDG-BR250/BR200.)

Не отображаются 3D-изображения/3D-эффект слабый.
  - Убедитесь в отсутствии препятствий между передатчиком 3D-сигнала и 3D-очками.
  - Замените батарею 3D-очков или зарядите аккумуляторную батарею 3D-очков.
  - Убедитесь, что включено питание 3D-очков.
  - Если два изображения отображаются рядом, нажмите 3D, чтобы отобразить 3D-меню, затем нажимайте 3D, пока не появится пункт [Рядом]. Если два изображения отображаются одно над другим, нажмите 3D, чтобы отобразить 3D-меню, затем нажимайте 3D, пока не появится пункт [Одна над другой].
  - Если отображается экран настройки [Меню 3D], а 3D-изображения не отображаются, отключите устройство, которое воспроизводит 3D-содержимое, и снова включите его.
  - Разные люди могут по-разному воспринимать 3D-эффект.
  - При низкой температуре окружающей среды 3D-эффект может быть менее заметен.
  - Если зритель лег или наклонил голову, 3D-эффект может быть менее заметен, а цвета дисплея будут смещены.
Фотографию в режиме Панорамный 3D-обзор не удастся отобразить.
  - Отображение фотографии в режиме Панорамный 3D-обзор возможно только в том случае, если для параметра [Эффекты Слайд-шоу] установлено значение [Простой]. Чтобы подтвердить настройку, нажмите OPTIONS, затем выберите [Парам. воспр.] → [Эффекты Слайд-шоу] → [Простой].
  - Отображение фотографии в режиме Панорамный 3D-обзор через DLNA-сертифицированный медиасервер невозможно.
При просмотре 3D-изображений с обеих сторон экрана отображаются черные полосы.
  - Черные полосы с обеих сторон экрана отображаются с целью обработки 3D-сигналов для режима 3D-имитации, а также при настройке глубины 3D-изображений в меню [Регулир. глубины 3D].
3D-дисплей автоматически включается при обнаружении 3D-сигнала.
  - Установите ручное включение или выключение 3D-дисплея. Нажмите HOME, затем выберите → [Дисплей] → [3D-настройки] → [Авто 3D] → [Выкл.].
Сообщение [Обнаружен 3D-сигнал.] автоматически отобразится после обнаружения 3D-сигнала.
  - Деактивируйте настройку [Уведомление о 3D-сигнале]. Нажмите HOME, затем выберите → [Дисплей] → [3D-настройки] → [Уведомление о 3D-сигнале] → [Выкл.].
3D-очки неправильно сидят.

(Следующие настройки относятся только к модели TDG-BR100.)

  - Установите нужное положение переключателей с обеих сторон. Для смены положения переключателя слегка согните дужки очков внутрь. ()
  - Дужки сгибаются (регулируются) для обеспечения комфортного положения очков на голове. ()
  - Отрегулируйте носовую накладку в соответствии с формой носа. ()
На 3D-очках мигает светодиодный индикатор.

(на следующем рисунке показана модель TDG-BR100).

  - Мигает каждые несколько секунд: означает включение питания очков.
  - Мигает 3 раза: означает отключение питания очков. Если кнопка питания нажата и удерживается в течение 2 секунд, или в течение более 5 минут не обнаружен сигнал от передатчика 3D-сигнала, очки отключатся.
  - Мигает 3 раза каждые 3 секунды: указывает на то, что батарея почти разрядилась. Замените батарею или зарядите ее, если в 3D-очки вставлена аккумуляторная батарея.
  - Светодиодный индикатор
Не удается включить 3D-очки.
  - Замените батарею. (Относится только к модели TDG-BR100/BR50. Модель TDG-BR100 используется только в качестве примера в следующих инструкциях и на следующих рисунках.)
  1. Откройте крышку батареи с помощью монеты и т.д.
  2. Нажмите на край батареи и извлеките ее под углом.
  3. Вставьте батарею (CR2032) положительной (+) стороной вверх.
  4. Закройте крышку батареи с помощью монеты и т.д.
  5. Убедитесь в том, что крышка закрыта.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Монета и т.д.
    Батарея (CR2032)

  ####

  - При открытии и закрытии крышки батареи обязательно надежно вставьте монету и т.д. в вырез, чтобы избежать проворачивания.
Не удается зарядить 3D-очки. (Относится только к модели TDG-BR250/BR200.)
  - Проверьте, включен ли телевизор. 3D-очки не удастся зарядить, если телевизор находится в режиме ожидания.
  - Убедитесь, что 3D-очки выключены. Для зарядки 3D-очки необходимо выключить.
  - Проверьте правильность подключения кабеля USB.

Copyright 2011 Sony Corporation