#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Riešenie problémov >
- Príznaky domácej siete (DLNA)

# Príznaky domácej siete (DLNA)

- Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.
- Zobrazí sa správa informujúca o tom, že TV prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
- Mediálny server s certifikátom DLNA je neprístupný, aj keď je uvedený v časti [Médium] v Hlavnej ponuke.
- Niektoré súbory s fotografiami, hudbou alebo videom uložené v pripojenom USB zariadení alebo na mediálnom serveri s certifikátom DLNA sa nezobrazujú.
- Keď používate funkciu Renderer, nie je možné prehrávať hudobné súbory.

Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.
  - Skontrolujte kábel siete LAN alebo pripojenie k serveru a vášmu TV prijímaču.
  - Skontrolujte, či je na vašom TV prijímači správne nakonfigurovaná sieť.
Zobrazí sa správa informujúca o tom, že TV prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
  - Skontrolujte nastavenia aktuálnej siete. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie siete] → [Zobraziť stav siete]. Ak majú všetky nastavenia vašej siete hodnotu 0.0.0.0, váš server sa nemusí pripojiť správne. Skontrolujte pripojenie vašej siete a/alebo informácie o pripojení v príručke servera.
  - Opätovne nakonfigurujte nastavenia vašej siete.
  - Ak je kábel siete LAN pripojený k aktívnemu serveru, a TV prijímač získal IP adresu, skontrolujte pripojenie a konfiguráciu certifikovaného mediálneho servera DLNA.

  ####

  - Konfiguráciu vašej IP adresy môžete zobraziť v možnosti [Zobraziť stav siete].
Mediálny server s certifikátom DLNA je neprístupný, aj keď je uvedený v časti [Médium] v Hlavnej ponuke.
  - Skontrolujte kábel/pripojenie siete LAN alebo spojenia so serverom. TV prijímač mohol stratiť spojenie so serverom.
  - Ak chcete zistiť, či váš mediálny server komunikuje s TV prijímačom správne, vykonajte [Diagnostika servera]. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie domácej siete] → [Diagnostika servera].
Niektoré súbory s fotografiami, hudbou alebo videom uložené v pripojenom USB zariadení alebo na mediálnom serveri s certifikátom DLNA sa nezobrazujú.
  - Nezobrazia sa nepodporované súbory.
  - Maximálny počet prístupných súborov alebo priečinkov v adresári USB je 1 000, na mediálnom serveri s certifikátom DLNA je to 30 000. Tento počet zahŕňa aj nepodporované súbory alebo len priečinky. Súbory alebo priečinky sú zobrazované na základe časových značiek. Súbory alebo priečinky s fotografiami a hudbou prekračujúce tento limit sa nezobrazia.
Keď používate funkciu Renderer, nie je možné prehrávať hudobné súbory.
  - Počas používania funkcie Renderer zobrazujú niektoré aplikácie súbor fotografie predinštalovaný v počítači súčasne s prehrávaním hudby. V závislosti od predinštalovaného súboru fotografie nemusí byť prehrávanie hudby k dispozícii, avšak môže byť k dispozícii po zmene súboru fotografie.

Copyright 2011 Sony Corporation