#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Probleemid koduse võrguga (DLNA)

# Probleemid koduse võrguga (DLNA)

- Teler ei saa serveriga ühendada.
- Kuvatakse teade selle kohta, et teler ei suuda teie võrku ühenduda.
- DLNA-serdiga meediaserver pole juurdepääsetav, kuigi see on nimetatud Kodumenüü üksuses [Meedia].
- Mõnda ühendatud USB-seadmel või DLNA-serdiga meediumiserveris olevat foto-, muusika- või videofaili ei ole võimalik kuvada.
- Kui kasutate renderdusfunktsiooni, ei saa muusikafaile taasesitada.

Teler ei saa serveriga ühendada.
  - Kontrollige kohtvõrgu kaablit või serveri ja teleri vahelist ühendust.
  - Kontrollige, kas võrk on teleris õigesti konfigureeritud.
Kuvatakse teade selle kohta, et teler ei suuda teie võrku ühenduda.
  - Kontrollige kehtivaid võrguseadeid. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine] → [Kuva võrgu olek]. Kui kõik võrguseaded on 0.0.0.0, ei pruugi server olla õigesti ühendatud. Kontrollige võrguühendusi ja/või vaadake serveri kasutusjuhendist ühendusteavet.
  - Konfigureerige võrguseaded uuesti.
  - Kui kohtvõrgu kaabel on ühendatud aktiivse serveriga ja teler on hankinud IP-aadressi, kontrollige DLNA-serdiga meediaserveri ühendusi ja konfiguratsioone.

  ####

  - IP-aadressi konfiguratsiooni saab vaadata, valides suvandi [Kuva võrgu olek].
DLNA-serdiga meediaserver pole juurdepääsetav, kuigi see on nimetatud Kodumenüü üksuses [Meedia].
  - Kontrollige kohtvõrgu kaablit/ühendust või serveriühendusi. Teler võib olla kaotanud ühenduse serveriga.
  - Viige läbi [Serveri diagnostika], et kontrollida, kas meediaserver suhtleb teleriga õigesti. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Koduse võrgu häälestus] → [Serveri diagnostika].
Mõnda ühendatud USB-seadmel või DLNA-serdiga meediumiserveris olevat foto-, muusika- või videofaili ei ole võimalik kuvada.
  - Mittetoetatavaid faile ei pruugita kuvada.
  - Kataloogis kuvatavate failide või kaustade arvuliseks piiranguks on USB puhul 1000 üksust ja DLNA-serdiga meediumiserveri puhul 30 000 üksust. Sellesse loetakse ka mittetoetatavad failid või lihtsalt kaustad. Failid või kaustad kuvatakse ajatemplite alusel. Seda piirangut ületavaid foto- ja muusikafaile või kaustu ei kuvata.
Kui kasutate renderdusfunktsiooni, ei saa muusikafaile taasesitada.
  - Renderdusfunktsiooni kasutades kuvavad mõned rakendused muusika taasesitamise ajal arvutisse eelinstallitud fotofaili. Sõltuvalt eelinstallitud fotofailist ei pruugi muusika taasesitamine olla võimalik, kuid võib osutuda võimalikuks, kui vahetate fotofaili.

Copyright 2011 Sony Corporation