#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Seaded/Kodumenüü >
- Ekraan >
- Videosisendi seaded

# Videosisendi seaded

####

- [SBM], [Värvisüsteem] ja [Digilevi pildirežiim] on saadaval sõltuvalt teleri mudelist/piirkonnast/riigist.

Värvimaatriks
  Edastab värvierinevuse signaale. Soovituslik on jätta see tehase vaikeseadele.
HDMI dünaamiline ulatus
  Toodab loomulikku värvi, muutes HDMI-sisendi värvisignaalide heledustooni tootmist. Standardkasutuse korral on soovituslik valida [Automaatne], mis muudab värvitoonide tootmist automaatselt. Valige [Täis], kui mustad/valged toonid näivad ebaselgetena.
SBM
  Loob astendusi, kasutades tehnoloogiat Super Bit Mapping.
Värvisüsteem
  Seadistab värvisüsteemi vastavalt sisendallikast tulevale sisendsignaalile.
Digilevi pildirežiim
  [Opt. tekstile/graafikale]: optimeerib teksti ja graafika pildikvaliteeti digitaalandmeteenustes.
  [Optimeeri videole]: optimeerib digiedastuse pildikvaliteeti.

  ####

  - Kui valite olekuks [Optimeeri videole], võib digiedastuse eraldusvõime muutumisel pilt või heli hetkeks katkeda. Sellisel juhul seadistage olekuks [Opt. tekstile/graafikale].

Copyright 2011 Sony Corporation