#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- „BRAVIA” teleri funktsioonid >
- HDMI juhtimisega „BRAVIA” Sync

# HDMI juhtimisega „BRAVIA” Sync

Aitab suhelda „BRAVIA” Synciga ühilduvate seadmetega (nt BD-mängija, AV-võimendi), kasutades HDMI CEC-d.

Funktsiooniga „HDMI juhtimine” aitab „BRAVIA” Sync suhelda „BRAVIA” Synciga ühilduvate seadmetega; seejuures on kasutusel HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## „HDMI juhtimise” aktiveerimine („BRAVIA” Sync)

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Välised sisendid] → [HDMI seaded] → [HDMI juhtimine] → [Sees].

2. Aktiveerige ühendatud seadmes „HDMI juhtimine”.

   Vaadake üksikasju ühendatud seadme kasutusjuhendist.

####

- „HDMI juhtimine” („BRAVIA” Sync) on saadaval ainult ühendatud Sony seadme korral, millel on „BRAVIA” Synci logo või mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”.
- Kui konkreetne funktsiooniga „HDMI juhtimine” („BRAVIA” Sync) ühilduv Sony seade on ühendatud ja sisse lülitatud ning [HDMI juhtimine] on seadistatud olekusse [Sees], aktiveeritakse „BRAVIA” Sync seadmes automaatselt.

## Saadaval „BRAVIA” Synci toimingud

BD-/DVD-mängija
  - Lülitab „BRAVIA” Synciga ühilduva seadme automaatselt sisse ja lülitab sisendi sellele seadmele, kui valite seadme Kodumenüüst või Sync Menust.
  - Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud seadmele, kui seade mängimist alustab.
  - Lülitab ühendatud seadme automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
  - Juhib teleri kaugjuhtimispuldi kaudu ühendatud seadme menüütoiminguid (///), taasesitust (nt , ) ja kanalite valimist.
AV-võimendi
  - Lülitab teleri sisselülitamisel ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi teleri kõlarist helisüsteemile. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui olete eelnevalt teleri heli väljastamiseks AV-võimendit kasutanud.
  - Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisse lülitatud.
  - Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
  - Reguleerib teleri kaugjuhtimispuldi kaudu ühendatud AV-võimendi helitugevust ( +/–) ja vaigistab võimendi heli ().

  ####

  - Kui ühendate digitaalse helisüsteemi, mis ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), ühendage see HDMI IN 1-ga, kasutades HDMI-kaablit. Kui ühendate süsteemi, mis ei ühildu funktsiooniga „HDMI juhtimine” või Audio Return Channel, on vaja täiendavat heliühendust pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kaudu.
Videokaamera
  - Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui ühendatud videokaamera on sisse lülitatud.
  - Lülitab ühendatud videokaamera automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
  - Juhib teleri kaugjuhtimispuldi kaudu ühendatud seadme menüütoiminguid (///), taasesitust (nt , ) ja kanalite valimist.

## „BRAVIA” Synciga ühilduva seadme juhtimine

„BRAVIA” Synciga ühilduvaid seadmeid saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Vajutage nuppu SYNC MENU, seejärel valige [HDMI seadme valik] → soovitud seade.

SYNC MENU

####

- Kõik „BRAVIA” Synciga ühilduvad seadmed (välja arvatud helisüsteem) nimetatakse uute sisendallikatena Kodumenüü üksuses [Sisendid].

## Sync Menu

Sync Menu pakub järgmisi üksusi.

Vajutage nuppu SYNC MENU, seejärel valige soovitud üksus.

HDMI seadme valik
  „BRAVIA” Synciga ühilduvaid seadmeid saate teleri kaugjuhtimispuldi kaudu juhtimiseks valida.
Seadme juhtimine
  Kuvab ühendatud seadme menüü, suvandid ja pealkirjade loendi või lülitab seadme välja.
Kõlarid
  Lülitab kõlari väljundi telerilt ühendatud heliseadmele ja vastupidi.
Teleri juhtimine
  Kuvab teleri menüü ja suvandid või näitab/peidab kuvaüksusi teleri ekraanil.
Naase teleri juurde
  Pöördub tagasi teleri häälestaja juurde.

Copyright 2011 Sony Corporation