#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Probleemid heliga

# Probleemid heliga

- Heli puudub, aga pilt on hea.
- Helimüra.
- Kodukinosüsteemi heli puudub või on vaikne.
- Moonutatud pilt ja/või heli.

Heli puudub, aga pilt on hea.
  - Kontrollige helitugevuse juhtelementi.
  - Vaigistamise tühistamiseks vajutage nuppu või +.
  - Määrake seade [Heli] suvand [Kõlarid] väärtusele [Teleri kõlarid]. Kui see on seadistatud väärtusele [Helisüsteem], ei väljastata teleri kõlaritest heli, hoolimata teleri helitugevusest.
  - HDMI-sisendi kasutamisel Super Audio CD või DVD-Audioga ei pruugi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) helisignaale väljastada.
Helimüra.
  - Veenduge, et antenn on ühendatud 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
  - Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
  - Teleri häirete vältimiseks kasutage kindlasti kahjustamata antennikaablit.
  - Analoogvastuvõtu heli parandamiseks reguleerige suvandit [Peenhäälestus] (Automaatne peenhäälestus). ([Peenhäälestus] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)
Kodukinosüsteemi heli puudub või on vaikne.
  - Määrake seade [Heli] suvand [Kõlarid] väärtusele [Helisüsteem].
  - Määrake seade [Heli] suvand [Heliväljund] väärtusele [Fikseeritud].
  - Kui valite analoogkanali (RF) ja pilti kuvatakse õigesti, muutke teleri leviedastussüsteemi. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Kanalite käsitsihäälestus] → [Telerisüsteem]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsihäälestus] kättesaadavus või suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast.)
Moonutatud pilt ja/või heli.
  - Hoidke teler eemal elektrilistest müraallikatest, nagu autod, juukseföönid, Wi-Fi-seadmed, mobiiltelefonid või optilised seadmed.
  - Optiliste seadmete paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
  - Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
  - Hoidke antenni/kaabeltelevisiooni kaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
  - Pildi/heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral reguleerige suvandit [Peenhäälestus] (Automaatne peenhäälestus). ([Peenhäälestus] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)
  - Seadistage pildi vastuvõtmise parandamiseks [LNA] väärtusele [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast saadaval olla.)
  - Heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral seadistage suvand [Helifilter] väärtusele [Madal] või [Kõrge]. ([Helifilter] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)

Copyright 2011 Sony Corporation