#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή μερών >
- Δεξιά

# Δεξιά

- USB 1
- CAM (Μονάδα πρόσβασης υπό όρους)
- USB 2
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB.

2. CAM (Μονάδα πρόσβασης υπό όρους)

   Παρέχει πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες επί πληρωμή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με την μονάδα CAM.

   ####

   - Μην τοποθετείτε την έξυπνη κάρτα απευθείας στην υποδοχή της μονάδας CAM της τηλεόρασης. Πρέπει να την τοποθετήσετε στη Μονάδα πρόσβασης υπό όρους που σας παρέχεται από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης.
   - Η μονάδα CAM δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης.
3. USB 2

   Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB.

4. HDMI IN 2

   Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) παρέχει μια μη συμπιεσμένη, πλήρως ψηφιακή διασύνδεση εικόνας/ήχου ανάμεσα σε αυτήν την τηλεόραση και οποιαδήποτε συσκευή εικόνας/ήχου που διαθέτει HDMI. Επιπλέον, όταν συνδέετε συσκευές που είναι συμβατές με το "Ρυθμιστικό για HDMI", υποστηρίζεται η επικοινωνία με τις συνδεδεμένες συσκευές.

   ####

   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
   - Εάν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα που είναι συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), χρησιμοποιήστε την είσοδο HDMI IN 1 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εάν όχι, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση με το DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Αν η συσκευή διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε την στην είσοδο HDMI IN 4 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης μέσω διασύνδεσης μετατροπέα DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής στην είσοδο PC/HDMI 4 AUDIO IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
5. PC IN

   Συνδέστε ένα καλώδιο υπολογιστή με φερρίτη.

   ####

   - Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου υπολογιστή με φερρίτη, όπως π.χ. του "Connector, D-sub 15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, διατίθεται στο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony) ή ενός αντίστοιχου καλωδίου.
   - Για είσοδο ήχου υπολογιστή, συνδέστε στην υποδοχή AUDIO IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.
6. AUDIO OUT/

   Συνδέστε με ένα καλώδιο ήχου ή ακουστικά. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από το ηχοσύστημα ή από τα ακουστικά σας.
   Για να ορίσετε την έξοδο του ήχου για τα ακουστικά ή για ένα εξωτερικό ηχοσύστημα, πιέστε το HOME και επιλέξτε → [Ήχος] → [Ακουστικά/Έξοδος ήχου].

   ####

   - Όταν ορίσετε το στοιχείο [Έξοδος ήχου] στην επιλογή [Ακουστικά/Έξοδος ήχου], επιλέξτε τη ρύθμιση [Σταθερό] ή [Μεταβλητό], πιέστε το HOME και επιλέξτε → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου].

Copyright 2011 Sony Corporation