#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Muiden laitteiden ja Internetin käyttäminen >
- HDMI-laitteet >
- ”BRAVIA” Sync ja ”HDMI-ohjaus”

# ”BRAVIA” Sync ja ”HDMI-ohjaus”

”HDMI-ohjaus”-toiminto ja ”BRAVIA” Sync helpottavat yhteydenpitoa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa käyttävien, ”BRAVIA” Sync -yhteensopivien laitteiden kanssa.

## ”HDMI-ohjaus”-toiminnon (”BRAVIA” Sync) käyttöönotto

1. Paina HOME ja valitse sitten → [Muut tulot] → [HDMI-perusasetukset] → [HDMI-ohjaus] → [Päällä].

2. Ota ”HDMI-ohjaus” käyttöön kytketyssä laitteessa.

   Lisätietoja on kytketyn laitteen käyttöohjeessa.

####

- ”HDMI-ohjaus” (”BRAVIA” Sync) on käytettävissä vain kytketyissä Sony-laitteissa, joissa on ”BRAVIA” Sync -logo tai jotka ovat ”HDMI-ohjaus”-yhteensopivia.
- Kun ”HDMI-ohjaus”-yhteensopiva (”BRAVIA” Sync) Sony-laite on kytkettynä, siinä on virta päällä ja sen [HDMI-ohjaus]-asetuksena on [Päällä], ”BRAVIA” Sync otetaan automaattisesti käyttöön laitteessa.

## Käytettävissä olevat ”BRAVIA” Sync -toiminnot

BD/DVD-soitin
  - Kytkee ”BRAVIA” Sync -yhteensopivaan laitteeseen virran ja valitsee kyseisen laitteen signaalilähteeksi, kun se valitaan Home-valikosta tai Sync Menu -valikosta.
  - Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee kytketyn laitteen tulosignaalin, kun toisto aloitetaan kytketyssä laitteessa.
  - Katkaisee kytketyn laitteen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
  - Ohjaa kytketyn laitteen valikkotoimintoja (///), toistoa (esim. , ) ja kanavien valintaa television kaukosäätimellä.
AV-vahvistin
  - Kytkee yhdistetyn AV-vahvistimen automaattisesti päälle ja siirtää äänentoiston television kaiuttimista äänijärjestelmän kaiuttimiin, kun televisio kytketään päälle. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos television ääntä on toistettu jo aiemmin AV-vahvistimen kautta.
  - Siirtää äänentoiston automaattisesti AV-vahvistimeen kytkemällä AV-vahvistimeen virran television virrankytkennän yhteydessä.
  - Katkaisee kytketyn AV-vahvistimen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
  - Säätä äänenvoimakkuutta ( +/–) ja mykistää kytketyn AV-vahvistimen äänen () television kaukosäätimellä.

  ####

  - Jos kytket Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa tukevan digitaalisen äänijärjestelmän, kytke se HDMI IN 1 -liitäntään HDMI-kaapelilla. Jos kytket järjestelmän, joka ei tue ”HDMI-ohjausta” tai Audio Return Channel -tekniikkaa, käytä lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -kytkentää.
Videokamera
  - Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee kytketyn videokameran tulosignaalin, kun videokameran virta kytketään.
  - Katkaisee kytketyn videokameran virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
  - Ohjaa kytketyn laitteen valikkotoimintoja (///), toistoa (esim. , ) ja kanavien valintaa television kaukosäätimellä.

## ”BRAVIA” Sync -yhteensopivien laitteiden ohjaaminen

Voit ohjata ”BRAVIA” Sync -yhteensopivia laitteita television kaukosäätimellä.

Paina SYNC MENU ja valitse sitten [HDMI-laitevalinnat] → haluamasi laite.

SYNC MENU

####

- Kaikki ”BRAVIA” Sync -yhteensopivat laitteet (äänijärjestelmää lukuun ottamatta) näkyvät uusina tulosignaaleina Home-valikon kohdassa [Tulot].

## Sync Menu

Sync Menu sisältää seuraavat vaihtoehdot.

Paina SYNC MENU ja valitse sitten haluamasi kohde.

HDMI-laitevalinnat
  Voit valita ”BRAVIA” Sync -yhteensopivia laitteita ohjattavaksi television kaukosäätimellä.
Laiteohjaus
  Näyttää kytketyn laitteen valikon, vaihtoehdot ja nimikeluettelon tai katkaisee laitteen virran.
Kaiuttimet
  Vaihtaa kaiuttimien äänentoiston television ja kytketyn äänilaitteen välillä.
TV-ohjaus
  Näyttää television valikon ja sen vaihtoehdot tai näyttää/piilottaa televisioruudun näyttökohteet.
Palauta TV
  Palaa televisiovirittimeen.

Copyright 2011 Sony Corporation