#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Muiden laitteiden ja Internetin käyttäminen >
- PC

# PC

Voit nauttia tietokoneessasi olevasta musiikista, valokuvista ja muusta sisällöstä, kun kytket tietokoneen televisioon kaapeleilla.

D-sub 15 -kaapeli (lisävaruste)
Audiokaapeli (lisävaruste)
Tietokone
Televisio

####

- On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua ”D-sub 15” -PC-liitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-11, saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
- Voit kytkeä HDMI-yhteensopivan tietokoneen HDMI-kaapelilla.

## PC-tulosignaalin viitetaulukko

- VGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 640/480
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 31,5/60
- - Standardi: VGA
- SVGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 800/600
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 37,9/60
- - Standardi: VESA-ohjeet
- XGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 1024/768
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 48,4/60
- - Standardi: VESA-ohjeet
- WXGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standardi: VESA
- SXGA (vain teräväpiirtomalli)
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 1280/1024
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 64,0/60
- - Standardi: VESA
- HDTV* (vain teräväpiirtomalli)
- - Vaakasuunta (kuvapistettä) / pystysuunta (viivaa): 1920/1080
- - Vaakataajuus (kHz) / pystytaajuus (Hz): 67,5/60
- - Standardi: EIA*

####

- Television PC-tulo ei tue Sync on Green- eikä Composite Sync -tahdistusta.
- Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleja.
- Jotta kuvanlaatu olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää taulukossa mainittuja signaaleja. Plug and Play -laitteiden signaalit 60 Hz vaakataajuudella tunnistetaan automaattisesti. (Tietokone täytyy ehkä käynnistää uudelleen.)

* Kun HDMI-tulossa käytetään 1080p-muotoa, se käsitellään videomuotona eikä PC-muotona. Tämä vaikuttaa [Järjestelmäasetukset]- ja [Näyttö]-asetuksiin. Jos haluat katsella tietokoneeseen tallennettua sisältöä, valitse [Näyttötilan valinta] -asetukseksi [Grafiikka], [Kuvasuhde] -asetuksiksi [Laaja] ja [Näyttöalue]-asetukseksi [Täyskuva]. ([Näyttöalue]-asetusta voi muuttaa vain, jos [Automaattinen näyttöalue] -asetuksena on [Pois].)

Copyright 2011 Sony Corporation