#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Hibaelhárítás >
- Problémák - hang

# Problémák - hang

- A kép tökéletes, de nincs hang.
- Zaj.
- Nincs vagy kevés hang a házimozirendszer csatlakoztatásakor.
- Torz kép és/vagy hang.

A kép tökéletes, de nincs hang.
  - Ellenőrizze a hangerő-szabályozót.
  - Nyomja meg a vagy a + gombot a némítás megszüntetéséhez.
  - A [Hang] beállításainál a [Hangszóró] beállítást állítsa [Tv-hangszóró] értékűre. Az [Audiorendszer] ilyen beállítása esetén a televíziókészülék hangszóróin keresztül nem hallható hang a televíziókészülék hangerő-szabályozójának beállításától függetlenül.
  - Amikor HDMI-bemenetet használ Super Audio CD vagy DVD-Audio lemezzel, lehetséges, hogy a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nem továbbít audiojeleket.
Zaj.
  - Bizonyosodjon meg róla, hogy az antenna 75 ohmos koaxiális kábellel van csatlakoztatva.
  - Tartsa távol az antenna vezetékét más csatlakozókábelektől.
  - A televíziókészülékkel történő interferencia elkerülésére sértetlen antennakábelt használjon.
  - Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás) lehetőséget, hogy jobb analóg hangminőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [AFT] funkció nem használható.)
Nincs vagy kevés hang a házimozirendszer csatlakoztatásakor.
  - A [Hang] beállításainál a [Hangszóró] beállítást állítsa [Audiorendszer] értékűre.
  - A [Hang] beállításainál a [Hang kimenet] beállítást állítsa [Rögzített] értékűre.
  - Ha egy analóg (RF) csatornát választ, és a képek megjelenítése megfelelő, akkor módosítsa a televíziós sugárzási rendszert. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Kézi hangolás] → [Tv-rendszer] lehetőséget. (A [Kézi hangolás] elérhetősége vagy a beállítási lehetőség neve a régiótól/országtól/helyzettől függően változik.)
Torz kép és/vagy hang.
  - Tartsa távol a televíziókészüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint az autók, hajszárítók, Wi-Fi egységek, mobiltelefonok vagy optikai eszközök.
  - Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon némi helyet a készülék és a televíziókészülék között.
  - Ellenőrizze az antenna-, illetve a kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
  - Tartsa távol az antenna, illetve a kábeltelevízió vezetékét más csatlakozóvezetékektől.
  - Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás) lehetőséget, hogy jobb analóg kép-/hangminőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [AFT] funkció nem használható.)
  - Állítsa az [LNA] értékét [Ki] értékre, hogy jobb vételi minőséget érjen el. (A helyzettől függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)
  - Állítsa az [Audio szűrő] értékét [Alacsony] vagy [Magas] értékre, hogy jobb analóg hangminőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [Audio szűrő] funkció nem használható.)

Copyright 2011 Sony Corporation