#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Egyéb eszközök/internet használata >
- PC

# PC

A számítógépen található zenék, képek és más tartalmak elérése érdekében csatlakoztassa azt a megfelelő kábelekkel.

D-sub 15 kábel (nem tartozék)
Audiokábel (nem tartozék)
Számítógép
Televízió

####

- Javasoljuk ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábel használatát, mint például a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szervizközpontokban beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
- A HDMI-kompatibilis számítógépek csatlakoztathatók HDMI-kábellel.

## PC bemeneti jel referenciatáblázata

- VGA
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 640/480
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 31,5/60
- - Szabvány: VGA
- SVGA
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 800/600
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 37,9/60
- - Szabvány: VESA irányelvek
- XGA
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 1 024/768
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 48,4/60
- - Szabvány: VESA irányelvek
- WXGA
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Szabvány: VESA
- SXGA (csak Full HD felbontású modelleken)
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 1 280/1 024
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 64,0/60
- - Szabvány: VESA
- HDTV* (csak Full HD felbontású modelleken)
- - Vízszintes (képpont)/Függőleges (sor): 1 920/1 080
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 67,5/60
- - Szabvány: EIA*

####

- A televíziókészülék számítógépes bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
- A televíziókészülék számítógépes bemenete nem támogatja a váltott soros jeleket.
- Az optimális képminőség érdekében ajánlott a táblázatban szereplő jelek használata. Plug and play üzemmódban a 60 Hz-es függőleges frekvenciával rendelkező jelek vétele automatikus. (Szükség lehet a számítógép újraindítására.)

* 1080p értékű időzítés HDMI bemeneti forrásra történő alkalmazását a készülék videoidőzítésnek, nem pedig számítógépes időzítésnek fogja tekinteni. Ez befolyásolja a [Rendszerbeállítások] és a [Megjelenítés] beállításokat. Számítógépes tartalmak megtekintéséhez állítsa a [Jelenetválasztás] lehetőséget a következőre: [Grafika], a [Képernyő formátum] lehetőséget a következőre: [Teljes], és a [Képeltolás] lehetőséget a következőre: [Teljes felbontás]. (A [Képeltolás] kizárólag akkor állítható be, ha az [Automatikus képernyőbeállítás] beállítása [Ki].)

Copyright 2011 Sony Corporation