#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Az egyes részek bemutatása >
- Jobb oldali rész

# Jobb oldali rész

- USB
- PC IN
- CAM (feltételes hozzáférési modul)
- AUDIO OUT/

1. USB

   Hozzáférhet az USB-eszközökön tárolt fénykép-, zene- és videofájlokhoz.

2. PC IN

   A csatlakoztatáshoz ferritgyűrűvel felszerelt PC-kábelt használjon.

   ####

   - Javasoljuk ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábel használatát, mint például a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szervizközpontokban beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
   - A számítógép hangjának beviteléhez csatlakoztasson egy audiokábelt a televíziókészülék hátulján található AUDIO IN aljzatba.
3. CAM (feltételes hozzáférési modul)

   Hozzáférést biztosít a fizetős televíziószolgáltatásokhoz. A részleteket lásd a CAM mellékelt használati útmutatójában.

   ####

   - Az intelligens kártyát ne helyezze közvetlenül a televíziókészülék CAM kártyahelyére. Egy hivatalos kereskedő által biztosított feltételes hozzáférési modulba kell beilleszteni.
   - A CAM előfizetői kártya egyes országokban/régiókban nem támogatott. Érdeklődjön hivatalos kereskedőjénél.
4. AUDIO OUT/

   Audiokábelt vagy fejhallgatót csatlakoztasson. A televíziókészülék hangját sztereó hangrendszerén keresztül vagy fejhallgatóval hallhatja.
   A fejhallgató vagy a külső audiorendszer hangkimenetének beállításához nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hang] → [Fejhallgató/Hang kimenet] lehetőséget.

   ####

   - A [Fejhallgató/Hang kimenet] menüben a [Hang kimenet] beállításakor válassza a [Rögzített] vagy [Változó] lehetőséget, nyomja meg a HOME gombot, végül válassza a → [Hang] → [Hang kimenet] lehetőséget.

Copyright 2011 Sony Corporation