#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Traucējummeklēšana >
- Attēla simptomi: vispārīgi

# Attēla simptomi: vispārīgi

- Ekrānā parādās sīki melni punkti un/vai spilgti punkti.
- Attēli ir izkropļoti.
- Nav attēla krāsu./Tumšs attēls.
- Ekrāna spilgtums mainās no tumša uz gaišu un otrādi.
- Nav attēla krāsu no aprīkojuma, kas pievienots COMPONENT IN pieslēgligzdām (ligzdām).
- Izkropļots attēls un/vai skaņa.

Ekrānā parādās sīki melni punkti un/vai spilgti punkti.
  - Ekrāns veidots no pikseļiem. Sīkie melnie punkti un/vai spilgtie punkti (pikseļi) ekrānā nenorāda disfunkciju.
Attēli ir izkropļoti.
  - Iestatiet [Motionflow] uz [Standarta] vai [Izslēgts]. (Tikai ar [Motionflow] savietojamiem modeļiem.)
  - Mainiet pašreizējo iestatījumu [Filmu režīms] uz citu iestatījumu.
  - Iestatiet [LNA] uz [Izslēgts], lai uzlabotu attēla uztveršanu. (Atkarībā no apstākļiem funkcija [LNA] var nebūt pieejama.)
  - Noregulējiet [APR] (automātiskā precīzā noskaņošana), lai uzlabotu attēlu analogajai uztveršanai. (Atkarībā no jūsu reģiona/valsts funkcija [APR] var nebūt pieejama.)
  - Novietojiet televizoru tālāk no tādiem traucējumu avotiem kā mobilie tālruņi, automobiļi, motocikli vai matu žāvētāji.
  - Ja izmantojat 300 omu divdzīslu vadu, noņemiet lieko dzīslu no TV vai lietojiet 75 omu koaksiālo kabeli (nav piegādāts). Ieteicams izmantot augstas kvalitātes 75 omu koaksiālo kabeli (kabelis ar dubulto ekranējumu).
Nav attēla krāsu./Tumšs attēls.
  - Atlasiet [Atjaunot] funkcijā [Attēls].
  - Ja iespēja [Klātbūtnes sensors] ir iestatīta uz [Mēreni], ekrāns īslaicīgi kļūst tumšāks, kad sensors neuztver sejas vaibstus, vai arī izslēdzas, ja iepriekš iestatītā laika posmā netiek uztverta kustība. (Tikai ar inteliģento klātbūtnes sensoru savietojamiem modeļiem.)
Ekrāna spilgtums mainās no tumša uz gaišu un otrādi.
  - Ja iespēja [Klātbūtnes sensors] ir iestatīta uz [Mēreni], ekrāns īslaicīgi kļūst tumšāks, kad sensors neuztver sejas vaibstus, vai arī izslēdzas, ja iepriekš iestatītā laika posmā netiek uztverta kustība. (Tikai ar inteliģento klātbūtnes sensoru savietojamiem modeļiem.)
Nav attēla krāsu no aprīkojuma, kas pievienots COMPONENT IN pieslēgligzdām (ligzdām).
  - Pārbaudiet savienojuma COMPONENT IN pieslēgligzdas (ligzdas) un pārbaudiet, vai savienotāji ir pilnībā savienoti.
Izkropļots attēls un/vai skaņa.
  - Novietojiet televizoru tālāk no tādiem elektrisko traucējumu avotiem kā automobiļi, matu žāvētāji, bezvadu interneta ierīces, mobilie tālruņi vai optiskais aprīkojums.
  - Uzstādot papildu aprīkojumu, starp aprīkojumu un televizoru ievērojiet noteiktu atstatumu.
  - Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
  - Novietojiet antenas/kabeļu TV kabeli tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.
  - Noregulējiet [APR] (automātiskā precīzā noskaņošana), lai uzlabotu attēlu/skaņu analogajai uztveršanai. (Atkarībā no jūsu reģiona/valsts funkcija [APR] var nebūt pieejama.)
  - Iestatiet [LNA] uz [Izslēgts], lai uzlabotu attēla uztveršanu. (Atkarībā no apstākļiem funkcija [LNA] var nebūt pieejama.)
  - Iestatiet [Audio filtrs] uz [Zems] vai [Augsts], lai uzlabotu skaņu analogajai uztveršanai. (Atkarībā no jūsu reģiona/valsts funkcija [Audio filtrs] var nebūt pieejama.)

Copyright 2011 Sony Corporation