#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Cita aprīkojuma/interneta izmantošana >
- USB ierīce (piem., digitālā kamera)

# USB ierīce (piem., digitālā kamera)

Atskaņo foto/mūziku/video televizora ekrānā, pievienojot Sony digitālo fotokameru vai citu ar USB savietojamu ierīci.

Jūs varat baudīt foto, mūzikas un video failus, kas saglabāti Sony digitālajā fotokamerā, videomagnetafonā vai USB atmiņas ierīcē, pievienojot ierīci ar USB kabeli.

TV
USB atmiņas ierīce
USB kabelis (nav piegādāts)

## Foto/mūzikas/video atskaņošana

1. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Foto], [Mūzika] vai [Video] → vēlamā USB ierīce.

2. Atlasa failus vai mapes, lai atskaņotu no saraksta.

####

- Foto atskaņošana sākas automātiski, kad jūs pievienojat USB atmiņas ierīci pēc televizora ieslēgšanas, un [Slīdrāde] vai [Sīktēlu skats] tiek atlasīta [USB automātiskā palaišana] iestatījumos. Foto failus automātiskai atskaņošanas sākšanai var saglabāt mapē, kas atrodas DCIM mapē. Mapes nosaukumam DCIM mapē ir nepieciešama 3 ciparu un 5 burtu kombinācija (var ietvert “_”), piemēram, 101MSDCF.
- Pievienojot Sony digitālo kameru televizoram ar USB kabeli, USB pievienošanas iestatījumi jūsu kamerai ir jāiestata uz [Auto] vai [Liela apjoma atmiņas] režīmā.
- Funkcijas Uzņemt 3D attēlus kustībā fotoattēls ir pieejams tikai, kad vienumam [Slīdrādes efekts] ir iestatīta opcija [Vienkāršs]. (Šī funkcija ir pieejama tikai ar 3D saderīgiem modeļiem.) Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet vienumu OPTIONS, pēc tam atlasiet opciju [Atskaņošanas opcijas] → [Slīdrādes efekts] → [Vienkāršs].
- Panorāmas fotoattēlu ritināšana ir pieejama tikai, kad vienumam [Slīdrādes efekts] ir iestatīta opcija [Vienkāršs]/[Izzust]. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet vienumu OPTIONS, pēc tam atlasiet opciju [Atskaņošanas opcijas] → [Slīdrādes efekts] → [Vienkāršs]/[Izzust].

## Savietojamas USB ierīces/formāti

- Lai iegūtu atjauninātu informāciju par savietojamām USB ierīcēm, skatiet turpmāk norādīto tīmekļa vietni.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB palīgprogramma atbalsta FAT12, FAT16, FAT32 un exFAT failu sistēmas.
- Pieejama šādu foto failu formātu USB atskaņošana:
- - JPEG (JPEG formāta faili ar paplašinājumu “.jpg” un apstiprinājumu DCF vai Exif)
- - RAW (ARW/ARW 2.0 formāta faili ar paplašinājumu “.arw”) (Tikai priekšskatījumam.)
- - MPO (faili ar paplašinājumu “.mpo”)
- Ritināt iespējams tikai tādus panorāmas skata JPEG failus, kuru horizontālie/vertikālie lielumi atbilst turpmāk tekstā norādītajiem (ja JPEG fails rediģēts, izmantojot datoru vai citu ierīci, ritināšana var nebūt pieejama).
- - Horizontālai ritināšanai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Vertikālai ritināšanai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Pieejama šādu mūzikas failu formātu USB atskaņošana:
- - MP3 (faili ar paplašinājumu “.mp3”, kas nav aizsargāti ar autortiesībām)
- - WAV (faili ar paplašinājumu “.wav”)
- Pieejama šādu video failu formātu USB atskaņošana:
- - AVCHD (faili ar paplašinājumu “.mts” vai “.m2ts”)
- - MP4 (AVC) (faili ar paplašinājumu “.mp4”)
- - MP4 (MPEG4) (faili ar paplašinājumu “.mp4”)
- - MPEG1 (faili ar paplašinājumu “.mpg”)
- - MPEG2 (faili ar paplašinājumu “.mpg”)
- - DivX (faili ar paplašinājumu “.divx” vai “.avi”)
- Video faili ir novietoti šādā mapju struktūrā (hierarhiskā pozīcija):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Lai nezaudētu datus, dublējiet visus savus multivides failus, kas saglabāti USB ierīcē. Sony neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem, kas saglabāti USB ierīcē.
- Atkarībā no faila atskaņošana var nebūt iespējama, pat ja faila formāts tiek atbalstīts.

Copyright 2011 Sony Corporation